■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 6. 7.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건 축 주	성명(법인명) 김 우 남
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 광양읍 덕례리
	지번 : 839-1번지		관련지번
	대지면적:307㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축(해체)면적: 122.47㎡		건폐율:30.64%			층수 지상 : 지상 2층
	주용도:제2종근린생활시설(수리점)		구조:일반철골구조			건축물 동수: 2동
	최고높이: 6.15m		용적률:39.89%			연면적 합계: 122.47㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	◦ 지하매설물 관련 해당 관리기관 발급 “해당없음”확인서 첨부 필요 ◦ 현장 화재방지 대책 수립하시기 바람. ◦ 주요 구조부재의 해체 작업순서 및 방법을 작성하시기 바람. ◦ 도로나 보행로에 인접한 부분은 건축물의 해체하는 부재가 인접한 도로나 보행로에 전도 또는 낙하하지 않는 방법을 고려하여 작업순서를 구체적으로 작성하시기 바람. ◦ 폐기물 반출로 작성 및 안전관리계획 수립하시기 바람. ◦ 인접 건축물 철거 시 각종 소음, 낙하물에 대한 안전조치 대책 수립 요망 ◦ 해체 작업자에 대한 안전관리 계획 수립 요망. ◦ 비상 연락망 작성하시기 바람. ◦ 주변 전선 안전 관리계획 수립하시기 바람. ◦ 해당 해체공사 정면에 보행자 도로 및 횡단보도 존재하므로 해체 진행 시 신호수 배치하여 보행자 우회 주의하여 해체하시기 바람. ◦ 위급상황시 비상연락망 기입하시기 바람 ◦ 폐기물 적치구간 해체장비 이동동선에 간섭되는데, 적치구간 실행가능한지 확인하시어 수정하시기 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]