■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 10. 5.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜아이에스이앤씨
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 마동
	지번 : 471-21번지		관련지번
	대지면적: 3,963㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축(해체)면적: 834.95㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:견본주택(모델하우스)		구조:일반철골구조			건축물 동수: 1동
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 834.95㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	가시설물 시공시 주주&말뚝 단관 비게파이프 근입 깊이(2.0m) 준수 요망 CONC. 철거 및 철근 분리시 발생하는 분진에 대한 살수 작업 반영 요망. 철거업체에 대한 관련 서류 보완 요망. 긴급 상황 발생시 유관기관 연락처 첨부 요망. 해당 해체현장 사용장비 및 해체순서 적용 적정하다고 판단되며 철거 시 계획서와 검토서를 준수하여 철거순서대로 작업하시기 바람. 본 해체 대상은 철골조 높이가 13.5m로 기계식 해체방법 중 압쇄공법을 채용하고 있으며, 지상에서 대형굴삭기를 이용하므로 작업 안정성 우수함. 다만, 구조체 해체 시 구조물;의 전도 방지 등을 위해서 철거순서, 안전대책 등 매뉴얼을 철저하게 준수할 것. 지하 매설물(급수관)이 주출입 도로에 매설되어 있기 때문에 공사에 따른 상수도관 파손 및 탁수 민원 발생에 유의할 것. 공사차량 통행에 따른 주변 안전조치와 더불어 해체공사 공정별 위험요인에 따른 적절한 대처방안 등도 숙지하고 준수할 것.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]