■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(구조심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 10. 5.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건 축 주	성명(법인명) 전라남도교육감
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 옥룡면 동곡리
	지번 : 725-1		관련지번
	대지면적: 27,503㎡		용도지역(지구, 구역)계획관리지역/보전관리지역
건축물현황	건축면적: 207.25㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:수련시설		구조:강파이프구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 143.75㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	야외 막구조물로서 고정하중, 그리고 지진 및 풍하중 등에 따른 내력 및 변위 사용성능에 대한 검토에서 전반적으로 안전한 것으로 판단됨. 공사중 관계전문기술자의 협력을 받으시기 바랍니다. 공사시방서 제출요망 내구성 설계에서 노출등급(EF2)에 의해 27MPa을 적용하였는데, 구조계산서 구조설계개요와 일부 기초(F2)는 24 MPa 표기되었으므로 검토 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]