■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 10. 24.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건 축 주	성명(법인명) 장대완
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 중동
	지번 : 1665-2번지		관련지번
	대지면적: 1,180㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축(해체)면적: 65.07㎡		건폐율:-%			층수 지하 1층/지상 2층
	주용도:근린생활시설		구조:철근콘크리조			건축물 동수: 1동
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 1,285.65㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	해체순서별 구조설계 도서 A3 이상 도면으로 현장에 비치하시기 바라며 철거시 계획서와 검토서를 준수하여 철거 순서대로 작업하시기 바람. 계획에 맞춰 안전한 철거가 되도록 철저한 관리가 되도록 하여야 함. 해체, 분진방지, 통행제한, 폐기물 이송 등 많은 작업이 협소한 지역에서 발생하므로 철저한 계획과 대책으로 안전하게 철거될 수 있도록 조치바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]