■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2023. 11. 6.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜에이치엘디앤아이한라
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 황길동
	지번 : 26블럭 1로트		관련지번
	대지면적: 30,243㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축(해체)면적: 546.80㎡		건폐율:-%			층수 지상 2층
	주용도:가설건축물		구조:경량철골구조			건축물 동수: 1동
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 546.80㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	심의의견 보완이 적절한 것으로 사료됨. 해체 대상 구조물은 경량철골구조로 인력핸드그라인더로 각 파이프를 부재 절단 후 인양하여 해체하는 공법으로 적절한 것으로 사료됨 대상건축물의 해체순서를 준수하고 슬라브, 보, 기둥 및 벽체 해체 시 예상되는 리스크를 예방하기 위해서 안전교육, 안전대책 등을 철저하게 수립하고 주요 철거 장비에 대한 사용 방법 등을 잘 숙지할 것. 작업시 도로변 보행자 안전 및 통행 불편을 초래하지 않도록 유의하여 주시기 바랍니다. 지붕 및 2층 바닥 트러스 크레인 인양 시 무게중심을 파악하여 인양작업의 안정성을 고려하여 고정 클램프 위치 등을 표기할 것. 철거업체에 대한 관련 서류 보완 요망. 긴급 상황 발생 시 유관기관 연락처 첨부 요망.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]