■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 5. 7.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
건 축 주	성명(법인명) ㈜포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동
	지번 : 640		관련지번
	대지면적: 1,962,563.8㎡		용도지역(지구, 구역)일반공업지역/도시지역
건축물현황	건축면적: 1,584.27㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:공장		구조:일반철골구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 1,625.83㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	금회 EGI 휀스 설치 시 장비 통행로는 삭제하여 주시기 바람. 절단 굴삭기 2대를 활용하여 철거 작업하는 조건이므로, 작업 시 구조 안전성 검토 조건을 숙지하여 국부적인 붕괴사고가 발생하지 않도록 철저한 안전관리 중요. 해당 현장 해체공사 안전점검표 작성하시기 바람. 낙하물 관련하여 보행자 이동 감독 철저히 하시어 해체하시기 바람. 절단굴삭기를 이용하여 해체순서별로 지붕마감재, 트러스, 벽체마감제, 기둥 순으로 해체를 계획하고 있음. 해체 시 구조적으로 안전성 확보를 위해서 해체순서를 철저하게 준수할 것. 지중에 우수관로가 있는 것으로 조사됨. 따라서 건축물 해체 시 간섭 가능성에 유의하여 해체할 것. 해체 작업자의 안전과리를 위해서 해체 작업장 출입통제, 살수작업자 및 유도자 추락방지대책, 장비 및 근로자 충돌방지대책 등을 매뉴얼에 준하여 철저하게 준수할 것. 원안 의결함.(국가 산업단지 내 철골조 단층 건축물 철거 공사로 해체 시 해세춘서도에 의거하여 시공할 것.)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]