■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 6. 17.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)포스코이앤씨
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 성황동
	지번 : 1873-1		관련지번
	대지면적: 1,100㎡		용도지역(지구, 구역)건축용도지역기타/도시개발구역
건축물현황	건축면적: 335㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 2층
	주용도:가설건축물(현장사무실)		구조:조립식판넬조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 670㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	해체계획서 작성자 관련 서류 일절 누락 → 서류 첨부 요함 부재별 해체순서 누락 → 해체순서를 표기 요함 공정표 작성 누락 → 공정표 작성 요함 간섭되는 전기선 기입하고 간섭되지 않도록 조치하시고 해체 진행하시기 바랍니다. 지하층 굴착 공사와 별개로 지하매설물 조사 필요합니다. 해당 해체공사는 가시설물 설치하지 않는 현장으로 신호수 배치 상세히 기입하시기 바람. 해체계획서 작성자에 자격조건 및 확인 날인 바랍니다. 해체공사 시 안전요원 배치도 제시 바랍니다. 해체 건축물 주변 안전시설 배치 계획 제시 바랍니다. 현장 장비 및 폐기물 반출입 경로 제시 바랍니다. 현장 내 장비 이동 경로 제시 바랍니다. 해당 건축물은 조립식 판넬구조로 해체 작업 시 작업순서를 준수하여 작업하고 해체 중 탈락 피해 방지 등에 유의할 것. 지상건축물 해체 시 잔재물 처리, 건축물 전도 및 붕괴방지 대책 등 매뉴얼에 준해서 실시할 것. 또한, 해체공사 중 소음 및 미세먼지 등으로 인해 인근지역민에 대한 피해가 없도록 안전대책을 철저하게 준수할 것. 장마철 호우때 안전사고 유의해서 작업 범위를 더 나누어서 작업 해주시면 좋겠습니다. 공사용 가설건축물 철거 건으로 특이사항 없음. 해체 잔재물 보관 및 배출 관리를 철저히하여 주변 아파트에 피해가 없도록 할 것.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]