■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 7. 4.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)중흥건설(주)
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 마동
	지번 : 1339		관련지번
	대지면적: 606.1㎡		용도지역(지구, 구역)도시지역
건축물현황	건축면적: 322.56㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 2층
	주용도:가설건축물(현장사무소)		구조: 경량철골조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 645.12㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	해체물 임시보관 장소- 마동 1335 주차장 임시사용계약서 첨부 화재 안전관리를 위해 소화기 배치도를 제시하여 주시기 바람. 가설울타리 시공도를 제시하여 주시기 바람. 대상 건축물은 경량철골 구조로 해체 순서 등은 적절한 것으로 판단됨. 다만 외적 요인(우천, 강풍 등)에 대해서도 안전대책을 숙지하고 준수해야 함. 해체 단계별 위험요인에 따른 안전대책을 숙지하고, 철저하게 준수할 것 해체작업 시 장비운영에 따른 규제기준 이하가 되도록 하고, 비산먼지 방지대책 등을 철저하게 준수할 것. 해당 해체현장의 해체 순서 및 방법이 적정하다고 판단되며 철거시 계획서와 검토서를 준수하여 철거순서대로 작업하시기 바람. 해체물 임시 보관 장소 운영계획 첨부 요망. 트러스 인양 크레인 배치 및 인양 능력 등 검토 필요
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]