■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 7. 16.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)(주)포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동
	지번 : 812		관련지번
	대지면적: 19,717.1㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적: 373㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 2층
	주용도: 가설건축물		구조: 경량철골조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 746㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	해당 건축물의 해체 시 잔재물은 하부로 투하하여 하중이 가중되지 않도록 하고, 잔재물 낙하 시 2방향으로 신호수를 배치하여 작업차량 및 근로자의 접근을 철저하게 통제할 것. 전도방지를 위하여 해체순서를 순차적으로 실시하고, 장비 등이 이동한계선을 벗어나지 않도록 안전대책을 철저하게 준수할 것. 해체 작업이 인력해체로 소음을 기준치 이하로 관리하고, 살수 작업을 통해서 분진 발생에 대비할 필요가 있음. 안전관리관계자 선임계에 도장 날인 요망. 철거 현장 주변 안전관리를 위한 가설계획 제시 요망. 해체 순서도를 도면화하여 제시 요망. 해체 작업 계획 내 장비 안전성 검토의 해체순서에 대한 내용 누락되어있음. 해체방향과 해체범위 및 순서 기입 바람. 가설울타리 등 가시설물이 누락되어 있기 때문에 인양물 크레인으로 인양시 통제 철저히 하시고 작업자 위치 반드시 확인하시기 바람. 국가산업단지 공사현장 내부에 위치한 가설사무실 철거건으로 원안의결 함.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]