■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 7. 16.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)(주)포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 마동
	지번 : 1139-6		관련지번
	대지면적: 1,449.4㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적: 680.57㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도: 가설건축물		구조: 일반철골구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 649.15㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	해당 건축물의 해체 작업 순서를 철저하게 준수하고, 전도방지 및 안전사고 대책도 철저하게 대비할 것. 해체 건축물 근처에 있는 횡단보도에 유도자를 배치하고 보행자 안전통로 등을 확보해서 안전사고를 미연에 방지할 것. 해체공사 중 소음 및 분진 등으로 인한 민원이 발생하지 않도록 철저한 대책을 수립할 것. 외줄비계 벽이음 철물(3,000×3,000)은 해체 건축물 입면도에 위치 표시 요망. 해체 건축물 연결 위치 확인 필요. 외줄비계 하단부 시공상세 제시 요망. 가설울타리 상세도(T-103)와 구조검토 자료가 서로 상이함 확인요망. 횡단보도 앞 유도원은 2인이상 배치 요망. 보행자 안전통로 상세시공도 제시 요망. 현장 내 화제 안전관리 계획 제시 요망. 해당 해체현장의 해체 순서 및 방법 적용이 적정하다고 판단되며, 철거시 계획서와 검토서를 준수하여 철거순서대로 작업하시기 바람. 보행자 안전통로에 대한 상세도면 첨부 요망.(안전 및 내부 환기가 가능한 구조가 요구 됨) 가설비계 및 울타리 구조검토 시 기본풍속 32m/s적용 검토 요망.(해안가에 인접하여 위치함.) 철거구조물 철거 순서에 따른 구조물 안전성 검토서 제출. 내부 마감재 철거 해체공사기간 산입.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]