■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 11. 6.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)전라남도교육감
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 성황동
	지번 : 342		관련지번
	대지면적: 17,618㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축면적: 326.44㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 2층
	주용도: 교욱연구시설		구조: 철근콘크리트조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 622.28㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	해체공사중 폐기물 최대 적치높이는 30cm가 넘지 않아야 하며, 즉시 반출되도록 현장 관리가 필요함. 공사장내 고압 살수기 및 살수차 이용에 대해 폐수 처리계획을 제시하여 주시기 바람. 남관동 철거공사시 급식실 이용하는 학생들 동선과 완전 차단될 수 있는 가설펜스 설치 검토 요망 비계 설계 평군 풍속 10m/sec에 대한 적용 근거 제출 요망. 철거 작업 시작 전부터 작업 완료시까지 인근 주민 또는 어린이집 어린이등의 작업장 접근을 통제 안내 할 조치를 취하여 주시기 바라며, 지하 매설물에 대한 처리계획을 숙지하여 지켜주시기 바람. 비계 설치기준에 맞게 가설비게는 Φ48.6 X 2.3T(Fy=325Mpa) 이상의 부재를 사용하시기 바람. 그 외 해체 장비 및 동선 등은 해당 현장과 적절하며 신호수 배치 관련하여 유의하여 해체하시기 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]