배수설비 사용시 유의사항

☞ 건물주는 변기, 화장실 바닥, 주방 씽크대 등의 오수 유입구로 휴지, 음식물 쓰레기 및 기타 이물질이 들어가지 않도록 주의해야 합니다.

☞ 점검구 및 오수받이 정기점검

건물밖에 설치되어 있는 점검구 및 오수받이를 개방하여 오물 및 기름떼로 인한 관의 막힘 현상이 발생하지 않도록 철저히 관리하여야 하며, 관리소홀로 인하여 오수관 막힘이 발생되었을 시 건축주가 책임 처리하여야 합니다.

☞ 우수관의 불법연결 금지

분류식 공공하수도는 우수(빗물)의 유입은 절대 금지되어 있습니다. 만약 가옥주 임의로 건물 및 마당의 우수를 신설 오수관으로 유입시킬 경우 우기시 저지대 건물의 오수가 집안으로 역류할 수 있으며 그에 대한 막대한 피해보상은 불법으로 임의 연결한 건물주에게 귀속됨을 유의하시기 바랍니다.

☞ 배수설비 관리 범위

대지 경계에 설치한 오수받이를 기준으로 하여 사유지 안 쪽 배수관과 오수받이는 건축주가 관리하여야 합니다.

오수받이를 대지 경계가 아닌 곳(건물 측면 또는 후면 등)에 설치할 경우 오수 정체 또는 배수관 막힘 등이 발생되었을 시 시하수관(시맨홀) 연결관까지의 관리 책임이 건축주에게 있는 등 市의 관리 범위가 제한됨을 알려드립니다.

※주방용 오물분쇄기 사용금지

-인증제품 사용가능 : 한국 상수도 협회 확인

- 벌칙 : 제조 판매자 2년이하 징역 및 2천만원 이하 벌금 사용자 100만원 이하 과태료