지하수 수질검사 안내

지하수를 개발·이용하는 자는 지하수법 제20조 규정에 의거 사용 용도별로 수질검사를

받아야 하므로, 다음 기간 내 지하수 수질검사를 받으시기 바랍니다.

지하수 수질검사 항목 및 주기

구분	음용수		생활용수	공업용수	농업용수
검사항목	46	46	19	14	14
검사대상	1일 양수능력 30톤 이상	1일 양수능력 30톤 미만	1일 양수능력 30톤 이상	1일 양수능력 30톤 미만	1일 양수능력 100톤 이상
검사주기	2년 1회	3년 1회	3년 1회	3년 1회	3년 1회

※ 지하수를 신규개발하는 자는 준공신고 전에 수질검사를 받아야 함.

지하수 검사의뢰 및 처리절차

▹ 수질검사 처리절차

검사신청 → 검사일 통보 → 현지출장 → 시료채취 → 시료봉인 → 검사의뢰 → 결과통보

신청방법 : 서면·구술 또는 통신으로 하수과에 검사신청 및 수질검사기관을 선정

검사의뢰 : 신청인이 공무원 입회하에 봉인된 시료와 수수료를 준비하여 검사기관에 제출

▹ 인근 수질검사기관

순천시맑은물관리센터 (순천시 ☎749-6600)

다산생명과학원(주)    (순천시 ☎723-3430) -방문수거

㈜바른환경연구소 (담양군 383-73787) - 방문수거

▹시료채취 방법

지하수개발·이용시설내 고여있는 물을 퍼내고 새로 나온 물을 시료로 한다.

시료는 운반중 공기와 접촉이 없도록 가득 채워야 한다.

채취된 시료는 즉시(6시간 이내) 시험할 수 있도록 조치해야 한다.

참고사항

만약 수질검사를 받지 않을 경우, 지하수법 제39조 규정에 의거 500만원 이하의

과태료 처분을 받게 됩니다.