■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 9. 30.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(건축과장)
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 광양읍 칠성리 528-1번지
	지번 :		관련지번
	대지면적:1,492㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축(해체)면적: 887㎡		건폐율:			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:근린생활시설		구조:철골조			건축물 동수: 1동
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 887㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조·시공)분야	◦ 구조안전성 검토보고서에 검토조건에 대한 자료 첨부요망(설계조건, 하중조건, 특히 가시설 검토시 적용되는 풍하중 등) ◦ 국토안저관리원의 지적사항에 대한 조치가 잘 이루어진 것으로 보이며, 전반적으로 해체계획이 잘 수립되어진 것으로 판단됨. ◦ 해체작업 진행 시 반드시 계획서에 의거하여 안전한 해체작업이 이루어질 수 있도록 만전을 기할 것. 특히 현장 대리인은 반드시 현장에 상주하여 안전하게 작업이 이루어질 수 있도록 관리·감독할 것. ◦ 해체계획서 1. 일반사항에는 대상건물이 철골조로 표기되었으나 해체공법은 압쇄공법(미양중)으로 표기되어 부적절하며, 폐기물처리계획 역시 주로 콘크리트 폐기물이 1500톤이나 폐판넬 등 철골구조의 폐기물은 없음. ◦ 해체공사 안전점검표에 검사항목의 세부항목을 명시바람. ◦ 해체계획서 작성자 및 검토자의 서명·날인 필요 ◦ 대체적으로 구조체의 구조특성을 고려하여 해체 계획이 수립됨. ◦ 해체계획서에 따라 안전한 해체공사를 실시하시기 바람.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]