■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 11. 28.
건축종별	[] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) ㈜포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동 643번지
	지번 :		관련지번
	대지면적:1,301,566.3㎡		용도지역(지구, 구역) 일반공업지역
건축물현황	건축(해체)면적: 100㎡		건폐율:			층수 지상 : 지상2층
	주용도:공 장		구조:철골조			건축물 동수: 1동
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 260,356.78㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조·시공)분야	◦ 지붕층 높이가 23m 정도이고 경사진 조건이므로 이동발판 및 가설난간의 고정이 중요하며 고정상세도 보완 필요. ◦ 도로폭 등 건축물 주변조사 실시 요함. ◦ 지붕 해체공사 진행 시 작업공간의 높이를 고려하여 작업자의 추락방지에 각별히 주의할 것. ◦ 해체 부재의 지상 인양 시(크레인 작업)지상에 안전요원을 반드시 배치시킬 것. ◦ 작업 전 작업참여자의 세밀한 안전교육을 계획하고 반드시 이행할 것.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]