2015년 농업기술원 제안 생산비 절감 경영모델 실용화 사업 예시

사 업 명	사업량	추진시기	제안자
1. 벼 유기재배 생산비 절감 종합관리기술 시범	2개소	4월	안규남
1-1. 벼 부분경운 이앙단지 조성	3개소	3월	양승구
2. 쌀보리 초생력화 일관파종 및 재배관리기술 모델 시범	2개소	9월	최진경
3. 맥주보리 생력파종 및 재배관리기술 모델 시범	2개소	9월	최진경
4. 녹두 생력재배기술 시범	1개소,30호	7월	김동관
5. 찻잎 기계수확 및 차 기계제다기술 시범	65ha(14호)	5월	신기호
6. 토마토 공기열원히트펌프 효과 시범	0.3ha(1호)	2월	나택상
7. 포도원 노동력 절감 과원모델 시범	10호	4월	김병삼
8. 오리농가 LED 활용 비용절감 시범	10호	AI종료하반기	이숙경

○ 생산비 절감 경영모델 실용화 사업 제안자 및 세부 내용

사 업 명	1. 벼 유기재배 생산비 절감 종합관리기술 시범	제안자	식량작물연구소 안규남
사업대상	유기재배 쌀 재배 농가 생산비 절감 참여농가수 : 개소당 5농가 이상
사업규모	2개소(개소당 5.0ha 내외)
시범요인 (투입기술)	• 양분관리 : 녹비작물(헤어리베치 1,500kg/10a) 이용 • 종자소독 : 온탕소독 + 석회황 체계 처리 • 종자파종량 : 100~130g/육묘상자 • 잡초관리 : 새끼왕우렁이 1kg • 병해충관리 : 친환경자재 1~2회 • 수확시기 : 출수후 55일
지원내역	육묘하우스, 파종기 및 동력 운반차
소요예산 산출내역	소요예산 : 100,000천원(50,000천원 * 2개소) 산출내역(개소당) - 육묘하우스 30,000,000 * 1식 = 30,000천원 - 파종기 5,000,000 * 1식 = 5,000천원 - 동력 운반차 15,000,000 * 1식 = 15,000천원
사업추진 시기	4월~11월
기대효과	생산성 10.0% 증수로 생산비 14.3% 절감

사업명	1-1. 벼 부분경운 이앙단지 조성	제안자	친환경농업연구소 양승구
사업대상	․벼 재배 농가 : 20호 이상, 시군농업기술센터
사업규모	․3개소(개소당 20.0ha 내외)
시범요인 (투입기술)	․부분경운 동시 이앙재배 - 생략되는 작업 : 추심경, 로타리 경운 및 써레질
지원내역	․부분경운 이앙기 3대(개소당 : 1대)
소요예산 산출내역	․소요예산 : 100,000천원( 3개소) ․산출내역(개소당) - 부분경운 이앙기 3대 = 100,000천원
사업추진 시기	․3월 ~ 10월
기대효과	․벼 재배 생력화로 생산비 절감 : 262천원/㏊ ․온실가스(메탄) 배출량 경감으로 저탄소 농산물 생산 기반구축 - 메탄배출량 : 관행 367㎏/㏊ ⇒ 부분경운 220㎏/㏊

사업명	2. 쌀보리 초생력화 일관파종 및 재배 관리기술 모델 시범	제안자	식량작물연구소최진경
사업대상	쌀보리 재배 작목반 생산비 절감 참여농가수 : 20호 이상
사업규모	개소당 20.0ha 내외
시범요인 (투입기술)	․파종 : 일관줄뿌림파종(시비, 파종, 배토, 제초제 살포 동시작업) ․답압 : 트랙터부착 답압 실시
지원내역	․다기능복합파종기(G금강식) 2대 ․트랙터부착 굴림통분리형 답압기 2조
소요예산 산출내역	․소요예산 : 100,000천원(50,000천원 * 2개소) ․산출내역(개소당) - 줄뿌림휴립파종기 20,000,000 * 2대 = 40,000천원 - 트랙터 전∙후 부착 굴립통분리형 답압기 2,500,000 * 4대 = 10,000천원
사업추진 시기	9월초
기대효과	파종노력 20% 절감, 종자, 비료 등 자재 10% 절감, 들녁별 최적파종기에 최단기간 파종 완료(20ha 3일내 파종완료) 도복억제, 수량증대

사업명	3. 맥주보리 생력파종 및 재배관리 기술 모델 시범	제안자	식량작물연구소 최진경
사업대상	맥주보리 재배 작목반 생산비 절감 참여농가수 : 20호 이상
사업규모	개소당 20.0ha 내외
시범요인 (투입기술)	․파종 : 일관줄뿌림파종(시비, 파종, 배토, 제초제 살포 동시작업) ․답압 : 트랙터부착 답압 실시
지원내역	․다기능복합파종기(G금강식) 4대 ․트랙터부착 굴림통분리형 답압기 2조
소요예산 산출내역	․소요예산 : 100,000천원(50,000천원 * 2개소) ․산출내역(개소당) - 줄뿌림휴립파종기 20,000,000 * 2대 = 40,000천원 - 트랙터 전∙후 부착 굴립통분리형 답압기 2,500,000 * 4대 = 10,000천원
사업추진 시기	9월초
기대효과	파종노력 20% 절감, 종자, 비료 등 자재 10% 절감, 들녁별 최적파종기에 최단기간 파종 완료(20ha 3일내 파종완료) 도복 억제, 품질(적량 파종에 의한 정립율 향상) 및 수량증대

사업명	4. 녹두 생력재배기술 시범	제안자	식량작물연구소 김동관
사업대상	- 작목반 또는 대면적 재배단지 - 생산비절감 참여농가수 : 30호 내·외
사업규모	- 30ha 내·외
시범요인 (투입기술)	- 품종 : 다현녹두 - 파종방법 : 트랙터부착점파기, 36,000본/10a(55×10㎝, 1주 2본) - 파종 및 수확시기 : 7월 중·하순 파종, 10월 하순 수확 - 수확·탈곡 : 범용콤바인
지원내역	- 트랙터부착점파기 3대 - 범용콤바인 1대
소요예산 산출내역	- 소요예산 : 100,000천원(1개소) - 산출내역 · 트랙터부착점파기 : 4,000,000원×3대 = 12,000,000원 · 범용콤바인 : 88,000,000원×1대 = 88,000,000원
사업추진 시기	- 7월
기대효과	- 수확·탈곡노력 99.5%, 파종노력 90% 절감으로 생산비 50% 절감

사 업 명	5. 찻잎 기계수확 및 차 기계 제다기술 시범	제안자	차산업연구소 신기호
사업대상	보성차작목반 차 생산비 절감 참여 농가수 (14호)
사업규모	작목반 전체 65ha (농가당 4.6ha)
시범요인 (투입기술)	․ 찻잎 손 수확 대신에 2인용 찻잎 기계수확과정 기술 ․ 수확한 찻잎을 솥에서 제다한 것에 비하여 기계과정 기술 ․ 제다과정중 찻잎 절단기 및 파쇄기, 찻잎위조, 찻잎건조 방법 기술
지원내역	․차나무 찻잎 손수확 대신에 2인용 기계수확기를 이용하여 찻잎을 수확하는 과정 ․수확한 찻잎을 솥에서 손으로 제다하는 것 대신 증제 익힘 기계를 이용 고품질 생력화 과정
소요예산 산출내역	□ 소요예산 : 100,000천원 ◯ 차 작목반(14농가/65ha) 2인용 찻잎 수확기 · 수확기 6대 x 3,500,000원 = 21,000천원 ◯ 기계수확 찻잎을 기계로 제다 1셋 = 79,000천원 · 찻잎 절단기 및 파쇄기 각 1대 (14,000천원) · 찻잎 제다증기열 스팀기 2대 (30,000천원) · 찻잎 위조처리 제다기 1대 (5,000천원) · 찻잎 차 제품 건조 제다기 1대 (30,000천원)
사업추진 시기	5월 초
기대효과	찻잎 기계수확 노동력 75% 절약으로 전체 생산비 15% 절감

사업명	6. 토마토 공기열원히트펌프 효과 시범	제안자	원예연구소 나택상
사업대상	토마토 영농조합법인 생산비 절감 참여농가수 25농가 중 : 대표농가 2농가
사업규모	․ 0.5ha 내외(개소당 0.25ha)
시범요인 (투입기술)	․ 경유온풍난방기와 공기열원 온수난방기 비교 ․ 자동온도조절장치로 온실 환경관리 ․ 토마토 친환경 무농약재배
지원내역	공기열원히트펌프 난방기
소요예산 산출내역	소요예산 : 50,000천원(50,000천원 * 2식) - 난방방법 및 온실환경 개선 공기열히트펌프 50,000,000 * 2식 = 100,000천원
사업추진 시기	2월초
기대효과	공기열원히트펌프 이용 난방으로 경유대비 연료비 60% 절감

사업명	7. 포도원 노동력 절감 과원모델 시범	제안자	원예연구소 김병삼
사업대상	포도(캠벨얼리) 영농조합법인 10농가
사업규모	개소당 3.0ha 내외
시범요인 (투입기술)	․ 2열식 과수 무동력 운반장치 설치 ․ 제초노력 절감을 위한 제초매트 지원
지원내역	2열식 무동력 운반장치 설치 및 제초매트 지원
소요예산 산출내역	소요예산 : 100,000천원(10농가) 산출내역(개소당) - 2열식 무동력 운반장치 8,000,000*1조*10농가=80,000천원 - 제초매트 200,000*10롤*10농가=20,000천원
사업추진 시기	4월초
기대효과	기비살포, 수확 노동력 20%, 제초노력 절감으로 생산비 8% 절감

사업명	8. 오리농가 LED 활용 비용절감 시범	제안자	축산연구소 이숙경
사업대상	오리 사육농가 생산비 절감 참여농가수 : 10호
사업규모	농가당 축사규모 : 300평
시범요인 (투입기술)	• 오리농가 LED 전구 규격 : 방수기능이 있는 LED 전구 • 오리종별 전구 파장 및 조도 - 종 오 리 : 적색, 20lux - 육용오리 : 녹색, 15lux • LED 전구 설치 방법(300평 기준) : 높이 4.5m, 2m 간격으로 설치
지원내역	• LED 전구 설치 1set
소요예산 산출내역	소요예산 : 100,000천원(10,000천원 * 10개소) 산출내역(개소당) - LED 전구 설치 10,000,000원 * 1조 = 10,000천원
사업추진 시기	2015년 하반기 예상 - AI 종식선언 및 전남지역 가금류 이동제한 해제 후 실시
기대효과	LED 점등으로 전기에너지 80% 절감