한파대비 농작물 관리 및 농업시설물 화재 예방 대책

한파 지속 시 예상되는 문제점

❍ (노지작물) 생육지연으로 인한 수량감소 및 상품성 저하

❍ (과수) 저장양분이 부족한 나무에서 동해 우려

❍ (월동작물) 파종이후 입모율 저하로 생육부진 및 동해 피해 증가 우려

❍ (시설작물) 보온관리 소홀시 생육지연 및 착과불량 등의 피해 발생

❍ (축산) 소․돼지 호흡기 질환 및 어린가축 설사병 등 발생 증가 우려

❍ (농업시설물) 난방을 위한 전력·유류사용량 급증으로 화재 발생 우려

작물별 관리 대책

【과  수】

❍ 과수나무 대목 및 주간부 백색 수성페인트를 바르거나 보온재 등으로 피복

❍ 가뭄 지속 시 주기적으로 물을 주고, 낙엽제거 등 청결유지

【시설작물】

❍ 겨울철 한파대비 온풍기 등 가온시설 수시 점검

❍ 정전, 온풍기 고장대비 부직포 및 양초·알코올 등 응급대책 자재 준비

【월동작물】

❍ 파종 후 토양이 건조하지 않도록 수분을 공급하고, 짚이나 퇴비, 건초 등으로 피복하여 가뭄이나 동해 예방

❍ 늦게 심은 양파는 동해 예방을 위해 부직포 및 유공비닐 피복

* 무처리 대비 상품수량: 부직포 199%, 무공PE필름 179%, 유공PE필름 164%

【사료작물】

❍ 파종 후 적절한 시기에 땅을 밟아줌으로써 한발피해 경감

* 진압시기 : 중·북부지방 11월하～12월상순경, 남부지방 12월 상․중순경

농업시설물 화재 예방 대책

시설 하우스

【사전대책】

❍ 온실 화재는 전기와 화기취급 부주의로 발생하므로, 사전에 철저히   점검하고 안전수칙을 준수하는 것이 중요함

※ 난방기, 보일러, 전선, 유류배관 등 시설물에 대한 사전 점검 및 정비 철저

❍ 일상점검을 통한 화재 사전 예방

① 난방기 주위에 인화성 물질이 없도록 조치

② 안전을 고려한 용량에 맞는 전기시설 및 장치 사용여부

③ 노후화된 전기시설의 점검 및 교체

④ 절연테이핑, 접지, 너트 조임 상태 등에 대한 주기적인 관리

⑤ 콘센트 접점, 분전반 내부 등 미세먼지 제거

⑥ 난방기 주변에 소화기 배치, 사용요령 숙지

⑦ 온실 내에서 금연, 촛불, 가스레인지 등 보조 난방 사용 시 격별히 주의

【난방기 관리】

❍ 혹한 시에는 바깥의 연료공급 호스에 있는 연료가 얼면 난방기가 멈추므로, 연료공급 호스를 보온자재로 감싸주도록 함

❍ 온실 면적에 알맞은 용량의 난방기 사용, 온풍난방기 연통과 비닐이 접하는 부분은 열차단 피복재를 사용, 낡은 전선은 바꿔줌

❍ 분전반 내부의 먼지는 에어컴프레서나 세정액으로 청소

❍ 난방시설의 유류배관시설에서 기름 새는 곳은 없는 지 등 점검

【전기 화재 예방】

❍ 온실 내부는 야간에 습도가 매우 높아지므로 특히, 누전으로 인한  화재 예방에 주위를 기울여야함

❍ 전기 설비 관리에 유의하고, 초과전류 발생 시 차단하는 정격용량의 퓨즈 또는 배선용 차단기를 사용하며, 적정 규격의 전선을 사용

❍ 배전반은 각종 부식성 가스 등에 항상 노출되어 있으므로 수시로청소하여 누전이 발생하지 않도록 관리함

【정전, 난방기 고장 시 대응】

❍ 알코올램프, 촛불 등으로 작물이 얼지 않게 하고 난방기 배관에서  기름이 새는 지를 점검함

❍ 알코올램프는 10a당 10개, 촛불은 10a당 50개, 가스 토치는 10a당  5개를 사용하면 피해를 어느 정도 예방할 수 있음

※ 화재 위험성에 특별 주의 및 관리 필요

축사·버섯 재배사 등

❍ 농장 규모에 적정한 전력 사용량을 확인하고 시설 내외부의 전선 피복상태 및 안정 개폐기 작동여부를 점검

❍ 전기배선과 콘센트는 문어발식 사용을 금지하고 전선, 전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등을 주기적으로 청소하며 보온등이나 환풍기는 정부에서 인증한 전기기구를 사용

❍ 분전반 내부와 노출전선, 전기기구를 청결히 유지

❍ 누전차단기는 주 1회 점검하고 파손된 플러그와 노후화된 콘센트, 기타 노후화된 전기시설은 즉시 교체

❍ 노후전선은 즉시 교체하고 방수용 전선을 사용하여 습기에 대비하며 쥐 등에 의한 피해 우려가 있는 전선은 반드시 배관공사를 실시

❍ 용접이나 소각을 할 경우 불꽃으로 인한 화재예방을 위해 반드시 소화기를 준비

❍ 정기적인 안전점검으로 안전한 전기 사용을 생활화하고 시설 내 소화기 비치, 소방차 진입로를 확보하며, 화재 등 재해대비 공제 또는 재해보험 가입으로 피해 최소화