2021년 벼 육묘용 상토 공급 계획

	광 양 시 (농업지원과)

2021년 벼 육묘용 상토 공급 계획

	【 목 적 】
❍ 벼 육묘용 상토를 지원 공급하여 자가 육묘 확보로 부족한 농촌 노동력을 해소 및 안정적인 영농추진 도모 ❍ 육묘용 상토 확보에 따른 영농비용 절감으로 벼 재배 농가의 영농의욕 고취

	추진방침

❍ 농가별 벼 재배 면적 중 상토 공급 희망 농가를 대상으로 마을별 선호

제품 2개 품목이내 선정 공급(가급적 1개품 선정 요망)

‣ 수도용 품질 기준에 적합한 상토를 대상으로 마을(농가)회의를

개최하여 마을별로 1개 업체 제품을 선정

‣ 농가배분 및 농촌인력의 노령화, 부녀화에 따라 가급적 소포장

(포/20ℓ) 및 경량제품 선정

❍ 수도용 품질기준에 적합한 상토 공급으로 농가 피해예방

‣ 농촌진흥청고시 제2012-1호(비료 공정규격설정 및 지정) 참고

	사업신청

❍ 신청 대상자 : 벼 재배 농가(상자모 신청지번은 제외-중복불가)

‣ 농업경영체 벼 등록 면적 등을 참고하여 과다 신청이 없도록 검토 후 신청    ‣ 벼 등록 면적이 없는 경우는 읍면동장이 경작여부 확인 후 신청

❍ 제품선정 : 마을별 2개 품목이내 선정 가능(가급적 1개품 선정 요망)

※ 친환경 단지(농가)는 필지는 반드시 상토와 압착매트 유기농 제품으로 신청 받아야 함

(상토와 압착매트, 일반과 유기농 제품 구분하여 신청)

❍ 공급기준 : ha당 50포/20ℓ, 25포/40ℓ(※ 압착매트 1ha당 300장)

❍ 신청기간 : 2021. 1. 20.까지

❍ 지원비율 : 시비 70%, 자담 30%

	공급계획

❍ 마을별 공급계획(제품명 및 물량) 확정

❍ 상토공급은 납품업체에서  마을단위까지 공급(이·통장, 마을담당직원 확인)

❍ 규격제품 공급

‣ 연구기관의 위탁시험결과 수도용 품질기준에 적합한 상토로 농촌진흥청에서 고시된 공정규격 상토

‣ 읍·면·동에서 조사된 선호 품목을 중심으로 구매계약 업체의 제품 공급

‣ 제조업체의 품질보증책임으로 양질의 상토공급 및 피해발생 예방

(사용지도 및 피해보상 책임사항을 구매공급계약서에 명시)

	공급상토 사용지도

❍ 상토 공급과 동시에 대농업인 사용요령 지도·홍보

‣ 제조회사와 유기적 연락 체계 유지로 사용방법 등 습득

❍ 공급된 상토가 방치되어 예산이 낭비되는 일이 없도록 농가 지도

※ 사용치 않고 방치사례 적발 시 다음년도 상토 공급 대상 제외조치

	행정사항

❍ 사업신청 결과 제출(읍면동→시) : 2021. 1. 22.까지

❍ 공급계획 확정시달(시→읍면동) : 2021. 2.

❍ 마을별 상토 구입 및 공급 완료 : 2021. 3. 31.까지

❍ 농가 자부담금 납부 및 보조금 집행 : 2021. 4.

❍ 사업비 정산 : 2021. 5.

[참고자료]

농촌진흥청고시 제2012-1호(비료 공정규격설정 및 지정)

비료의 종류	밀도의 기준(Mg/m3)	함유할 수 있는 유해 성분의 최대량	그 밖의 규격	비 고
1. 상토1호 <신설 ‘12.1.2.>	1.중량 : 0.8이상 2.준경량 : 0.5이상～0.8미만 3.경량 : 0.5미만 4.매트	건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg	1.pH : 4.5～5.8 2.EC : 2.0 dS/m이하 3.암모니아태질소 : 500mg/kg 이하 단 매트의 경우 : 1,000mg/kg 이하	1.사용가능한 원료는 별표 5의 원료에 한함 2.시험연구기관의 1회 이상 육묘시험 결과에 따라 육묘피해가 없을 경우 적용작물 표기 3.유통기한 표기
2. 상토2호 <신설 ‘12.1.2.>	1.경경량 : 0.3이상～0.5미만 2.초경량 : 0.3미만	건물중에 대하여 비소 25mg/kg 카드뮴 4mg/kg 수은 4mg/kg 납 200mg/kg 크롬(6가) 5mg/kg 구리 150mg/kg 니켈 100mg/kg 아연 300mg/kg	1.pH : 4.0～7.0(자율보증) 2.EC : 1.2dS/m 이하	1.사용가능한 원료는 별표 5의 원료에 한함 2.시험연구기관의 1회 이상 육묘시험 결과에 따라 육묘피해가 없을 경우 적용작물 표기 3.유통기한 표기

□ 사용가능한 원료

제오라이트(Zeolite), 토탄, 흑운모, 규조토, 마사토, 석회석, 황토(red-yellow soil), 피트모스(peat moss), 질석(Vermiculite), 펄라이트(Perlite), 구아노, 랑베나이트, 장석(Faldspar), 도로마이트(Dolomite), 부엽토, 부식산, 황철석, 코코피트(Cocopeat), 팽연왕겨, 왕겨숯, 석탄회(Bottom Ash), 쌀겨, 펄프(고지), 퇴비, 맥반석(화강섬록반암), 조약돌(cobble), 농작물잔사, 지렁이분<신설 ‘12.1.2.>