		보 도 자 료
2020년 1월 13일(조간)부터 보도될 수 있도록 협조 부탁드립니다. * 인터넷, 방송, 통신은 1월 12일 11시부터 보도 가능
배포일시	2020. 1. 12.(총 4쪽)		담당부서	시설원예연구소 채소과
담당과장	이충근 소장 (055-580-5501)		담 당 자	류희룡 연구사 (055-580-5552) 유인호 연구관 (063-238-6050)

폭설‧강풍에 더 잘 견디는 ‘포도 비가림 시설’ 나왔다

- 기존보다 상하 간격 넓힌 모델 3종 개발…안전성 분석 마쳐 -

□ 농촌진흥청(청장 김경규)은 폭설과 강풍으로부터 포도 과수원을 안전하게 지킬 수 있는 ‘포도 비가림 시설 모델’을 새로 개발했다.

<포도 비가림 시설 신규 모델 규격>

○ 포도 비가림 재배는 빗방울이 작물에 닿지 않도록 나무 위에 우산 모양의 철재 시설을 설치하고 비닐을 씌워 재배하는 방법을 말한다. 잎과 과실이 비에 젖지 않음으로써 병이 적게 발생해 농약 사용을 줄일 수 있고, 당도가 향상되는 장점이 있어 최근 증가 추세이다.

○ 그러나 시설이 우산 모양의 간단한 구조로 돼 있어 강풍이나 폭설에 취약하다. 실제로 지난해 3월 대구‧경북 지역에서는 폭설로 과수 간이 비가림 시설 107.2ha가 무너지는 피해가 발생했다.

□ 이에 농촌진흥청은 국립한국농수산대학 이종원 교수 연구팀과 공동으로 포도 비가림 시설의 구조설계기준을 과학적으로 설정하고, 이에 맞춰 기상재해에 강한 비가림 시설 모델 3종을 개발했다.

○ 연구진은 풍동실험과 전산유체역학 분석기법을 이용해 포도 비가림 시설 지붕면에 닿는 바람의 세기와 작용 방향을 분석했다.

터널 모양의 건물 안에 모형을 설치하고 인위적으로 바람을 발생시켜 바람의 영향을 조사하는 실험.

컴퓨터를 이용해서 건물 주변 유체의 압력, 온도 등의 변화를 수치 해석적 방법으로 계산하는 학문.

○ 그리고 농가 설문과 전문가 자문을 통해 중소립계(중간), 대립계(큰) 등 포도 크기에 따라 사용할 수 있도록 지붕 폭을 2.4m, 2.7m, 3m로 설정해 모델을 완성했다.

○ 이 모델들은 온난화에 대응하기 위해 시원한 공기가 들어오는 통로인 나무 꼭대기(수관) 높이와 지붕 사이, 즉 상․하 중방의 간격을 기존 모델보다 10cm 넓힌 40cm로 설정했다.

시설의 기둥과 기둥 사이를 폭 방향으로 수평으로 연결하는 부재.

○ 또한, 컴퓨터 시뮬레이션(모의실험)으로 시설의 기둥, 서까래 등 부재 규격과 설치 간격을 정하고, 농림축산식품부 내재해 설계기준에 맞춰 풍속은 1초당 36～42m, 설계 적설심(눈의 깊이)은 40～50cm로 설계했다.

□ 이번 비가림 시설 모델은 정부혁신에 따라 내재해형 규격 등록 절차를 거쳐 2월부터 농사로 누리집(www.nongsaro.go.kr → 영농기술 → 영농활용정보→ 시설설계도(참고용))에서 내려 받을 수 있다.

□ 농촌진흥청 국립원예특작과학원 이충근 시설원예연구소장은 “포도 비가림시설의 구조설계기준 설정과 새 모델 개발로 강풍, 폭설에 안전한 포도 생산 기반을 구축할 수 있을 것이다.”라며,

○ “기존 모델보다 고온에도 유리해 포도 수량과 품질 향상에도 보탬이 될 것으로 기대한다.”라고 전했다.

【참고자료】포도 비가림 시설 신규 모델 개발

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 농촌진흥청 시설원예연구소 류희룡 농업연구사(☎ 055-580-5552)에게 연락주시기 바랍니다.

<참고자료>

포도 비가림 시설 신규 모델 개발

□ <그림1> 포도 비가림시설 지붕면에 작용하는 풍력계수 설정

☞ 좌측에서 바람이 불어온다고 했을 때 지붕 각 부위에 어느 방향으로, 얼마만큼의 세기로 힘이 작용하는지(풍력계수)를 분석한 그림.

□ <표1, 그림2> 포도 비가림시설 신규 모델의 규격, 구조안전성 및 설치비

모델	수관 높이 (mm)	상하중방 간격 (mm)	지붕 높이 (mm)	지붕폭 (mm)	동간격 (mm)	설계 풍속 (m/s)	설계 적설심 (cm)	설치비 (원/m2)
19-포도비가림-1형	1,800	400	700	2,400	300	42	50	17,000
19-포도비가림-2형	1,800	400	800	2,700	300	39	50	16,000
19-포도비가림-3형	1,800	400	900	3,000	300	36	40	15,000

※ 수관높이는 160~200cm까지 조정 시공이 가능함

□ <그림3> 포도 비가림시설 신규 모델 설계도

○ 19-포도비가림-1형

□ 포도 비가림시설 농가 설치 사례

<그림4> 외부 사진	<그림5> 내부 사진

☞ 위 사진은 기존 시설로, 새로 개발한 모델은 이 시설보다 상하중방의 간격이 넓음

□ <그림6> 폭설 피해 사진(2018.3.8., 경북 영천시)