GS칼텍스 신규부두 및 저장시설부지 개발사업

환경영향평가(초안)

(요 약 문)

2022. 11.

GS칼텍스

1. 사업의 배경 및 목적

ㅇ 지속적인 윤활기유 수요에 탄력적으로 대응하기 위한 신규부두 및 저장시설부지를 조성하여 여수국가산업단지 내 부족한 산업시설 용지를 공급하고 한계치에 도달한 부두 점용율을 해소하여, 수요처에 대한 안정적 제품 공급에 따른 사업 경쟁력 확보로 국가경쟁력 제고 및 고용 창출 등에 따른 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

2. 사업의 내용

가. 사  업  명 : GS칼텍스 신규부두 및 저장시설부지 개발사업

나. 위      치 : 전라남도 여수시 적량동 1,325번지 지선 해상(우순도 전면 수역)

다. 사업시행자 : GS칼텍스

라. 승 인 기 관 : 여수지방해양수산청

마. 사  업  비 : 약 492억원

바. 사 업 기 간 : 2024년 ～ 2026년(36개월)

사. 사 업 내 용

- 계류 시설 : 15,000DWT×1선석, 1,000DWT×1선석(총 연장:L=300m)

- 외곽 시설 : 759m(호안)

- 매립 면적 : 145,814㎡

- 매 립 량 : 1,474,988㎥

- 준설 면적 : 144,374㎡(박지준설 43,566㎡, 선회장 100,808㎡)

- 준 설 량 : 458,201㎥(박지 및 선회장 421,468㎥, 기초굴착 36,733㎥)

3. 사업의 기대효과

ㅇ 정유사업의 안정성 확보

ㅇ 윤활기유의 안정적 공급으로 사업경쟁력 확보

ㅇ 여수국가산업단지 내 출하를 목적으로 하는 부족한 부두시설 확보

ㅇ 생산유발 및 고용창출

ㅇ 지역경제 활성화

<그림 1> 사업계획도

<그림 2> 위성사진

<그림 3> 전체 공사 평면도

4. 환경영향평가 실시근거

구 분	환경영향평가 대상사업의 종류 및 범위	협의 요청시기
4. 항만의 건설사업	나. 「항만법」 제2조제5호에 따른 항만시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 시설의 건설사업 1) 외곽시설(길이 300미터 이상 또는 공유수면 3만제곱미터 이상의 매립이 수반되는 것만 해당한다) 2) 계류시설(공유수면 3만제곱미터 이상의 매립이 수반되는 것만 해당한다) 3) 그 밖의 항만시설(공유수면매립이 수반되는 경우에는 매립면적이 3만제곱미터 이상인 것만 해당하며, 공유수면매립이 수반되지 아니하는 경우에는 사업면적이 15만제곱미터 이상인 것만 해당한다)	다) 관리청이 아닌 자가 시행하는 경우 : 「항만법」 제9조제2항에 따른 계획의 허가 전
	다. 「항만법」 제2조제1호에 따른 항만 및 「신항만건설촉진법」 제2조제1호에 따른 신항만에서의 준설사업 중 준설면적이 10만제곱미터 이상 또는 준설량이 20만 세제곱미터 이상인 것. 다만, 항로·정박지 등을 유지하기 위한 준설과 오염물질을 제거하기 위한 준설은 제외한다.	나) 「항만법」에 따라 시행하는 경우 중 비관리청이 시행하는 경우: 「항만법」 제9조제2항에 따른 계획의 허가 전 또는 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제8조에 따른 점용 또는 사용의 허가 전

5. 추진경위 및 향후계획

ㅇ 2020. 07. 03  : 제4차 전국 무역항 기본계획(광양항) 전략환경영향평가 협의완료

ㅇ 2020. 12. 30  : 제4차(2021∼2030) 전국 항만기본계획(해양수산부 고시 제2020-231호)

ㅇ 2022. 01. 26  : 환경영향평가 평가준비서 제출 및 심의요청(GSC→여수지방해양수산청)

ㅇ 2022. 02. 21  : 환경영향평가협의회 위원 위촉 알림 및 서면심의 요청(여수지방해양수산청→협의회 위원)

ㅇ 2022. 04. 07  : 환경영향평가협의회 심의결과 알림(여수지방해양수산청→GSC)

ㅇ 2022. 04. 20 ～ 05. 04 : 환경영향평가 항목 등의 결정내용 공개

ㅇ 2022. 11.     : 환경영향평가서(초안) 제출(예정)

ㅇ 2022. 11.     : 주민 및 관계기관 의견수렴(예정)

ㅇ 2023. 02.     : 환경영향평가서(본안) 제출(예정)

6. 환경현황 조사ㆍ예측ㆍ분석, 저감방안

가. 동ㆍ식물상

현    황

◦ 식물상

- 1차 현지조사 : 80과 229종 1아종 28변종 3품종으로 총 261분류군

- 2차 현지조사 : 80과 227종 25변종 2품종으로 총 254분류군

- 생태계교란 생물 : 환삼덩굴, 가시상추, 돼지풀 2과 2종 1변종으로 총 3분류군

- 식생보전등급

ㆍ 사업지구 : Ⅴ등급 100.0%

◦ 육상동물상

- 현지조사

분류군 구분		포유류	조 류	양서류	파충류	육상곤충류
현지 조사	1차	3과 3종	16과 22종	-	1과 1종	24과 29종
	2차	3과 3종	11과 12종	1과 1종	2과 2종	30과 37종
	종합	3과 3종	17과 23종	1과 1종	2과 2종	33과 50종
법정보호종		수달	검은머리물떼새	-	-	-

◦ 법정보호종 현지조사

- 수달(멸Ⅰ, 천), 검은머리물떼새(멸Ⅱ, 천) 등 총 2종의 출현

◦ 생태자연도

- 3등급지 100%

영향예측

◦ 육상식물상 및 식생

- 생태계교란생물에 의한 영향

- 식물군락의 훼손 없음.

◦ 육상동물상

- 사업지구는 해역에 위치하고 있어 직접적인 영향은 없음.

◦ 법정보호종

- 사업시행(공유수면 매립)으로 인한 부유토사, 소음/진동 등에 의한 간접적인 영향

- 사업시행으로 인한 소음/진동, 먹이자원 감소, 토사유출 등의 간접적인 영향

저감방안

◦ 육상식물상 및 식생

- 생태계교란생물의 확산방지 계획 수립

◦ 육상동물상

- 사업지구 서측에 위치한 우순도에서 대부분 발견되었으며, 우순도는 “GS칼텍스(주) 여수공장 기존부지내 NO. 3 Reformate Splitter 설치에 따른 환경보전방안검토서(2016.6, GS칼텍스)”에 따라 협의가 완료(2016.07.01.)된 부지임에 따라 환경보전방안에서 제시하는 저감방안 이행.

◦ 법정보호종

- 법정보호종 및 주요 서식지에 대한 영향이 확인될 경우를 대비하여 「개발사업 생태계 훼손사고 대응메뉴얼 구축, KEI, 2010」을 참고하여 비상보전대책 수립

- 법정보호종을 포함한 비법정관리, 일반 피해대상 생물종 및 서식지 발견시 즉시 공사를 중지하고 보호방안을 강구

나. 자연환경자산

현 황	◦ 자연환경자산 분포 지역 : 야생생물 보호구역 3개소, 생태계 변화관찰지역 2개소, 자연공원 2개소, 산림유전자원보호구역 10개소, 수산자원보호구역 2개소가 위치. 사업지구와 약 3.7㎞ 이격되어 중흥동 일대에 야생생물보호구역이 지정.
영향예측	◦ 보호지구는 사업지구와 지리적으로 이격. 공사는 일시적이고 국지적으로 발생. ◦ 공사의 종료와 더불어 영향원이 소멸되어 자연환경자산에 미치는 영향은 미미.
저감방안	◦ 공사시 각 저해요인에 대한 저감방안을 수립, 시행하여 사업시행으로 인한 자연환경자산에 미치는 영향을 최소화. ◦ PM-10 저감방안 - 공사장 내의 주기적인 살수. - 공사장 내 작업차량 규제. ◦ NO2 저감방안 - 공사시 NO2 발생은 공사장비의 투입에 의해 발생함으로 공사장비 선정시 NO2 발생량이 적은 장비를 선정. - 공사시 장비운영으로 인한 매연발생 저감 : 작업공종별로 투입장비를 적정 분산투입. 매연 및 가스상 대기오염물질의 발생을 최소화. - 공사시 불필요한 공회전을 억제, 주기적인 운전자 교육으로 대기오염물질의 발생을 최소화. ◦ 소음·진동 저감대책 - 공사시 가능한 한 작업시간을 주간시간대(08:00～18:00)로 제한. - 환경부에서 제시한 [ 건설공사장 소음관리요령 ]을 토대로 공사 실시. - 공종별 건설장비의 효율적 투입으로 소음발생을 최대한 억제. - 사업지구내 공사차량의 속도제한(20km/hr) 및 경적의 사용금지.

다. 기상

현 황	◦ 여수기상대의 10년간(2012～2021) 기상자료 - 평균기온 : 14.94℃ - 평균강수량 : 1,491.85㎜/년 - 평균풍속 : 3.93m/s - 상대습도 : 65.24% - 주풍향 : ENE계열
영향예측	◦ 본 사업으로 인해 기상에 미치는 영향은 없을 것으로 판단됨.

라. 대기질

현    황

◦ 대기오염물질 배출원 현황

- 면오염원 : 사업지구 남측 여수국가산업단지

◦ 정온시설 분포현황

구 분	정 온 시 설	방 향	이격거리(m)		TM좌표
			준설공	구조물공	X	Y
1	창촌마을	북 측	890	1,311	265059.6	253053.8
2	GS칼텍스 장구미사택	동 측	1,785	2,154	266214.2	251842.7
3	상암마을	동남측	4,109	4,059	267205.1	249130.1

◦ 대기질 현황 조사결과

- 평균 PM-10 24.6∼26.6㎍/㎥, PM-2.5 14.3∼15.6㎍/㎥, SO2 0.005ppm, NO2 0.014∼0.016ppm, CO 0.5ppm, O3 0.037∼0.039ppm, Pb 0.0010∼0.0011㎍/㎥, 벤젠 0.40∼0.76㎍/㎥

영향예측

◦ 공사시

- PM-10 : 24시간 25.0～39.9㎍/㎥, 연간 24.6～26.1㎍/㎥

- PM-2.5 : 24시간 14.4～17.3㎍/㎥, 연간 14.3～14.6㎍/㎥

- NO2 : 1시간 0.0365～0.0854ppm, 24시간 0.0141～0.0172ppm, 연간 0.0140～0.0143ppm

- 일부 정온시설에서 연간 PM-2.5 항목이 기준치 초과(24시간 현황농도 적용시)

항 목			현황농도	기여농도	예측농도	비 고
창촌마을	PM-10 (㎍/㎥)	24시간	24.6	15.3	39.9	* 환경기준 - PM-10(㎍/㎥) : 100이하/24시간 50이하/연간 - PM-2.5(㎍/㎥) : 35이하/24시간 15이하/연간 - NO2(ppm) : 0.10이하/1시간 0.06이하/24시간 0.03이하/연간 * 광양만권 대기환경기준 - PM-10(㎍/㎥) : 80이하/24시간 40이하/연간 - PM-2.5(㎍/㎥) : 35이하/24시간 15이하/연간 - NO2(ppm) : 0.08이하/1시간 0.04이하/24시간 0.02이하/연간
		연간	24.6	1.5	26.1
	PM-2.5 (㎍/㎥)	24시간	14.3	3.0	17.3
		연간	14.3	0.3	14.6
	NO2 (ppm)	1시간	0.035	0.0504	0.0854
		24시간	0.014	0.0032	0.0172
		연간	0.014	0.0003	0.0143
GS칼텍스 장구미사택	PM-10 (㎍/㎥)	24시간	24.6	6.6	31.2
		연간	24.6	0.6	25.2
	PM-2.5 (㎍/㎥)	24시간	14.3	0.9	15.2
		연간	14.3	0.1	14.4
	NO2 (ppm)	1시간	0.035	0.0159	0.0509
		24시간	0.014	0.0012	0.0152
		연간	0.014	0.0001	0.0141
상암마을	PM-10 (㎍/㎥)	24시간	24.6	0.4	25.0
		연간	24.6	0.0	24.6
	PM-2.5 (㎍/㎥)	24시간	14.3	0.1	14.4
		연간	14.3	0.0	14.3
	NO2 (ppm)	1시간	0.035	0.0015	0.0365
		24시간	0.014	0.0001	0.0141
		연간	0.014	0.0000	0.0140

저감방안

◦ 공사시

- 공사사량 진·출입부에 세륜·세차시설 설치

- 공사현장의 주기적인 살수.

- 차량속도 제한.

- 작업공종별로 공사장비 분산 투입 및 공사강도 완화.

- 덤프트럭 적재시 적재함 상단으로부터 수평 5cm이하까지 적재.

- 투입장비의 불필요한 엔진 공회전 금지.

- 저감대책 수립 후 NO2(1시간) 예측농도는 환경기준 및 광양만권 대기환경기준 만족

예측지점	현황(ppm)		저감전		저감후		비고
			기여(ppm)	예측(ppm)	기여(ppm)	예측(ppm)
창촌마을	1시간	0.035	0.0504	0.0854	0.0017	0.0367	* 환경기준 : 0.10이하/1시간 * 광양만권 대기환경기준 : 0.08이하/1시간

마. 악취

현    황

◦ 악취 조사결과

- 1차 및 2차 측정결과 복합악취 3배수로 조사되어 전지점에서 악취배출허용기준(기타지역)에서 적합한 것으로 조사됨.

지점 항목		O - 1	O - 2	환경기준(기타지역)
복합악취 (희석배수)	1차	3	3	15이하(부지경계선)
	2차	3	3	15이하(부지경계선)

◦ 악취관리지역 지정현황

- 사업지구가 위치한 여수시에는 악취관리지역으로 지정된 곳이 3개소 위치하며, 여수국가산업단지내에 사업지구가 위치함.

영향예측

◦ 공사시

- 준설토 발생에 의한 해충발생 및 악취발생 영향

저감방안

◦ 공사시

- 매립지역 안정화 기간 축소 및 조기 복토 실시

- 표면수 배수를 위한 배수로 확보 및 약품살포

바. 온실가스

현 황	◦ 우리나라 2019년 온실가스 총배출량은 701.4백만tCO2eq.으로 전년대비 3.5% 감소한 것으로 조사됨. ◦ 전남의 경우 온실가스 총배출량은 91.0백만tCO2eq.으로 전년대비 0.1% 감소한 것으로 조사됨.
영향예측	◦ 공사시 - 사업지구 공사에 따른 온실가스 발생량 : CO2 12,101.5tCO2eq, CH4 10.3tCO2eq, N2O 30.4tCO2eq로 총 12,142.2tCO2eq
저감방안	◦ 공사시 - 환경부하가 적은 공법 및 건설기계를 통한 공사 - 건설기계 공회전 최소화 - 건설자재, 폐기물 재활용 - 환경부하가 적은 공사자재 사용

사. 해양물리

현 황	◦ 조석(1~2차) - 평균고저위 : 267.15~270.87cm - 평균저조위 : 78.07~78.25cm ◦ 연속층별조류(1~2차) - 유속 : 표층 2.69~3.99cm/s, 중층 3.73~4.10cm/s, 저층 4.75~8.05cm/s ◦ 연속층별부유사(1~2차) - 평균 : 표층 13.3mg/L~13.6mg/L, 중층 12.2mg/L~14.0mg/L, 저층 12.6mg/L~14.7mg/L
영향예측 및 저감방안	◦ 공사시 및 운영시 - 해수유동변화 • 조위 변화 : –0.5～0.5㎝/s 이내의 범위로 크지 않음. • 최강유속변화 : 공사구역 주변에서 층별 춘계 –19.5～10.3㎝/s, 하계 –19.8～9.8㎝/s 변화 • 누적평가 : 동북아 LNG Hub Terminal 항만시설로 인한 누적 영향은 없음 - 퇴적물 이동 • 지형변화 결과 : 공사구역 주변에서 ±1.0㎝/yr로서 영향은 미미함 • 누적평가 : 동북아 LNG Hub Terminal 항만시설로 인한 누적 영향은 없음

아. 해양 수질 및 저질

현 황	◦ 해양수질 - 1차 조사시 및 2차 조사시 전 항목에서 해양수질 생활환경기준, 생태기반 해수수질 기준, 해양생태계 보호 기준, 사람의 건강보호 기준을 모두 만족하였음. ◦ 해양저질 - 1차 조사시 및 2차 조사시 전 항목에서 해양퇴적물 해양환경기준, 해양오염물질 정화지수 기준을 만족하였음.
영향예측	◦ 공사시 부유토사 확산에 따른 영향(1.0㎎/L) - 저감전 : 9.518~9.901㎢ - 저감후(30%) : 6.832~7.423㎢ ◦ 공사시 투입인부에 의한 생활오수 발생 - 15.42㎥/일 ◦ 유류유출에 의한 영향 - 선박을 비롯한 각종 해상장비 사고에 의한 유류성분 유출 ◦ 운영시 강우로 인한 비점오염물질 발생
저감방안	◦ 공사시 오탁방지막 및 공사용 등부표 설치 ◦ 생활오수는 간이화장실을 설치하여 전량 위탁처리 등 ◦ 유류유출 사고에 대한 방제대책 - Oil Fence와 유흡착제를 이용하여 신속히 유출된 기름을 회수. - 해양오염사고 및 비상상활별 조치 및 대응절차 수립 후 신속히 사후 조치 실시. ◦ 배수구역별 초기우수처리시설 4개소 설치

자. 해양 동·식물상

현 황	◦ 식물플랑크톤 - 출현종 : 1차 표층 총 4강 28종, 저층 총 4강 25종 2차 표층 총 5강 41종, 저층 총 4강 34종 - 현존량 : 1차 표층 평균 약 40,886cells/L, 저층 평균 약 49,629cells/L, 2차 표층 평균 약 1,258,007cells/L, 저층 평균 약 1,355,614cells/L, - 우점종 : 1차 표층 Cylindrotheca closterium 42.63%, 저층 Cylindrotheca closterium 38.31% 2차 표층 Skeletonema costatum 30.36%, 저층 Skeletonema costatum 29.48% ◦ 동물플랑크톤 - 출현종 : 1차 총 7문 총 23종 2차 총 7문 총 25종 - 현존량 : 1차 평균 628inds./㎥ 2차 평균 391inds./㎥ - 우점종 : 1차 Acartia omorii 47.57% 2차 Acartia ohtsukai 44.61% ◦ 조간대 저서동물 - 출현종 : 1차 총 6문 43종 2차 총 6문 48종 - 현존량 : 1차 평균 5,592indiv./㎡ 2차 평균 5,960indiv./㎡ - 우점종 : 1차 Chthamalus challengeri 81.06% 2차 Chthamalus challengeri 89.05% ◦ 조하대 저서동물 - 출현종 : 1차 총 8문 64종 2차 총 8문 76종 - 현존량 : 1차 평균 542.86indiv./㎡, 33.17gwwt./㎡ 2차 평균 557.14indiv./㎡, 60.75gwwt./㎡ - 우점종 : 1차 Theora fragilis 35.53% 2차 Chthamalus challengeri 17.44% ◦ 해조류 : 1차 녹조식물 5종, 갈조식물 3종, 홍조식물 10종, 총 18종. 2차 녹조식물 6종, 갈조식물 3종, 홍조식물 10종, 총 19종. ◦ 어란 및 자치어 - 어란 : 1차 멸치, 미동정 어란1, 2 출현, 현존량 평균 790indiv./1,000㎥ 2차 청보리멸, 미동정 어란1, 2 출현, 현존량 평균 1,258indiv./1,000㎥ - 자치어 : 1차 미출현 2차 주둥치과, 미동정 자치어 1 출현, 현존량 평균 32indiv./1,000㎥ ◦ 해산어류 - 2021년 1월∼12월 어류 총 45종, 40,095,546㎏, 수산생물 총 48,059,919㎏
영향예측	◦ 부유토사에 의한 생물량 감소 및 먹이원 감소로 인한 2차 포식자의 생물량 감소, 서식지 파괴 등으로 인한 생산량 감소. 해저지형 변화에 따른 저서생태계 교란. ◦ 공사시 및 운영시 선박을 비롯한 각종 해상장비 사고에 의한 유류성분 유출 ◦ 법정보호종에 미치는 영향 : 사업지구와 약 1.1㎞ 이격된 묘도 남측 해안에서 흰발농게(멸종위기야생생물Ⅱ급, 해양보호생물)의 서식 확인.
저감방안	◦ 공사시 오탁방지막 및 공사용 등부표 설치 ◦ 유류유출 사고에 대한 방제대책 - 해상교통안전진단 실시하여 안정성 확보 - Oil Fence와 유흡착제를 이용하여 신속히 유출된 기름을 회수. - 해양오염사고 및 비상상활별 조치 및 대응절차 수립 후 신속히 사후 조치 실시.

차. 토지이용

현 황	ㅇ 토지이용현황 - 사업지구는 공유수면에 위치하고 있으며, 광양항내 적량동 삼남석유부두 전면 해상에 위치 ㅇ 제4차(2021~2030) 전국 항만기본계획 - 무역항(광양항지역)에 포함되어 있음
영향예측	◦토지이용계획 : 계류시설(9,000㎡), 항만시설용부지(136,841㎡) ◦세부시설 계획 - 수역시설 : 선회장(D310m), 박지수역 수심(DL.(-) 10.0m) - 계류시설 : 15,000DWT급 및 1,000DWT급 각각 1선석 등 총 2개 선석 - 외곽시설 : 동측호안(507m), 서측호안(252m) - 준설계획 : 박지준설(43,566㎡), 선회장 준설(100,808㎡) - 매립계획 : 면적(145,814㎡), 매립량(1,474,988㎥)
저감방안	◦항로 이용성 향상과 함께 공사 중 기존항로 이용선박의 안전성 확보방안 등을 종합 검토하여 수역시설, 계류시설, 외곽시설 등의 계획 수립

카. 지형･지질

현 황	◦ 사업지구는 공유수면에 위치하며 주변지역은 하산동층이 분포 ◦ 매립지나 습지와 같은 특이한 지형은 분포치 않으며, 동측 2㎞이상 이격하여 묘도행 나루터 역암이 위치함 ◦ 여수지맥에서 분기된 지맥과 약 3.3㎞이상 이격 ◦ 수심분포 : 전면해상은 DL.+0.9 ～ -15.1m
영향예측	◦지형변화 : 신규부두 조성, 선회장 및 박지 준설로 인한 지형 및 수심변화 발생 ◦수역시설 : 선회장 및 박지 계획 수심 DL.(-) 10.0m 적용 ◦계류시설 : 마루높이(DL.(+) 6.5m 적용) ◦외곽시설 : 마루높이(DL.(+) 7.5m 적용) ◦준설 및 매립 계획 - 준설토 : 박지 및 선회장 421,468㎥, 기초굴착 36,733㎥ 등 총 458,201㎥ 발생 - 매립량 : 준설토 매립(420,268.7㎥), 토석류(1,054,719.3㎥) ◦구조물 안정성검토 : 연약지반 처리 필요
저감방안	◦준설토 처리계획 : 발생 준설토는 전량 사업 대상지 조성을 위한 매립재 활용 ◦준설공법 : 수역시설(펌프준설), 안벽기초굴착(그래브준설) ◦재료원 확보 : 필요 석재 대부분 우순도에서 반입, 피복석은 외부 공급 계획 ◦제작장 계획 : 사업지구 서측에 위치한 GS우순도 자재창고 활용 ◦구조물 기초처리 : 준설치환공법적용 ◦호안 기초처리 : 강제치환공법 적용

타. 친환경적 자원순환

현 황	◦ 여수시 폐기물 발생량 - 생활폐기물 : 385.6ton/일 - 분뇨 : 137.30㎡/일 ◦ 생활폐기물 매립시설 : 8개소 분포. ◦ 소각시설 : 6개소 분포 ◦ 분뇨처리시설 : 1개소 분포. 최종 방류수계는 연안(남해 서부)
영향예측	◦ 공사시 - 공사투입 인력(58인/일)에 의해 생활폐기물 78.88㎏/일, 분뇨 28.42ℓ/일 발생. - 폐유 발생량 : 일 최대 362.36ℓ/일 발생. - 준설토 발생량 : 박지준설 및 선회장준설 458,201㎥ 발생
저감방안	◦ 공사시 발생되는 폐기물은 관련법에 의거하여 적법하게 처리. - 공사장 주변 적정 장소에 분리수거용기를 설치. - 투입인부에 의한 분뇨는 사업지구 인근 이동식 간이화장실 설치 후 이용, 선박 작업시 선박 내 화장실 이용 후 전량 위탁처리. - 현장에서의 폐유 교환을 금지. 지정된 정비 업소에서 정비 및 폐유교환을 원칙.

파. 소음·진동

현 황	◦ 소음·진동발생원 현황 - 선 오염원 : 동측으로 묘도대교, 여수산단로, 남측으로 전라선(여천선) - 면 오염원 : 남측으로 여수국가산업단지 ◦ 소음·진동 측정결과 - 1차 조사 : 주간소음 50.4∼53.1dB(A), 야간소음 34.3∼38.2dB(A), 주간진동 25.8∼27.7dB(V), 야간진동 23.1∼24.8dB(V)로 모든 지점에서 소음·진동 환경기준 만족 - 2차 조사 : 주간소음 47.8∼65.1dB(A), 야간소음 40.7∼55.5dB(A), 주간진동 11.4∼34.2dB(V), 야간진동 10.6∼20.7dB(V)로 모든 지점에서 소음·진동 환경기준 만족
영향예측	◦ 공사시 - 소음영향 예측 : 41.7∼53.2dB(A)로 생활소음 규제기준인 65dB(A) 이내로 모두 만족 - 진동영향 예측 : 22.2∼34.1dB(V)로 생활진동 규제기준인 65dB(V) 이내로 모두 만족
저감방안	◦ 공사시 일반적인 소음 저감대책 - 야간작업을 억제하고 주간작업 실시. - 사업지구 및 인근 사업장에서 공사차량 속도제한(20㎞/hr). - 무리한 부하, 불필요한 고속운전 및 공회전 방지. - 건설장비 가동시 주기적인 운전자교육 실시. - 저소음·저진동 건설장비의 운용.

하. 경관

현 황	◦ 국지적 경관 : 사업지구 및 북측으로 남해가 수경관을 형성하며, 남측으로 산업단지 및 임야가 인공경관과 산림녹지경관을 형성. ◦ 자연경관영향의 협의 대상 여부 - ‘자연경관영향 협의를 실시하여야 하는 개발사업등의 세부범위’ 라.항만의 건설 (2)에 해당되어 자연경관영향의 협의 대상임.
영향예측	◦ 계획지구 경관영향 분석 및 예측 - 사업지구 수경관이 신규부두 및 저장시설 부지 개발로 인해 인공경관으로 변화가 예상됨.
저감방안	◦ 경관계획 - 본 사업시행으로 인하여 일부경관변화가 예상되나 사업지구 주변으로 부두시설 및 공사시설등이 위치하여 이질감은 크지 않을 것으로 판단됨.

거. 산업

현 황	ㅇ 여수시 현황 - 농가 및 농가 인구수 : 7,948가구, 164,44명 - 수산업 어가 및 어가인구 : 2,499가구, 5,374명 - 광업 및 재조업 현황 : 광업 2개소, 제조업 249개소 - 산업 및 농공단지 현황 : 국가산업단지 2개소, 일반산업단지 4개소, 농공단지 2개소
영향예측	◦공사시 - 본 사업시행으로 인해 공사시 부유사 확산에 의한 어업권에 미치는 영향이 예상됨. - 어업권 현황 : 약 11.5㎞ 이격되어 어업권이 위치하는 것으로 조사됨. - 부유사 확산영향 검토결과 : 1mg/L기준 춘계 5.881∼7.623㎢, 하계 6.067∼7.719㎢ - 어업권은 약 11.5㎞ 이격되어 위치하여 부유사확산으로 인한 영향은 없는 것으로 조사됨.
저감방안	◦사업의 기대효과 - 본 사업시행으로 인해 생산유발효과 및 고용창출이 발생할 것으로 판단됨. ◦오탁방지막 설치 - 부유사 확산을 저감하기 위하여 오탁방지막 설치를 계획함. ◦어업피해보상 계획 - 수산업법에 따른 면허ㆍ허가ㆍ신고 어업에 피해가 발생할 경우 그에 따른 정당한 피해배상 실시