■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의(해체심의) 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2024. 6. 24.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ] 기타
건 축 주	성명(법인명)(주)포스코
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동
	지번 : 643		관련지번
	대지면적: 1,301,566.3㎡		용도지역(지구, 구역)국가산업단지/일반공업지역/도시지역
건축물현황	건축면적: 215,282.27㎡		건폐율:-%			층수 지상 : 지상 1층
	주용도:창고시설		구조:벽돌구조			건축물 동수:
	최고높이: -m		용적률:-%			연면적 합계: 276,128.19㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(구조·시공)분야	SHEET 마감재 고정부에 대한 시공상세도 및 구조검토자료 요망. CRANE 부재 검토 자료 제출 요망. 파일길이 도면 표기 요망. 건축구조용 강재를 사용하시기 바람. 구조안전확인서를 제출하시기 바라며, 건축구조와 토목에서 공동 날인하시기 바랍니다.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]