주 민 홍 보 문

동절기 수도계량기 동파예방 안내

동절기에 수도계량기가 얼어 터지는 사례가 많이 발생하고 있습니다.

계량기 동파시 단수와 복구공사로 인한 급수사용에 불편을 겪을뿐 아니라

교체 비용을 부담하게 되오니 다음사항 유의하여 수도계량기 동파피해가 발생하지 않도록 미리미리 대비하여 주시기 바랍니다.

수용가의 수도계량기함에 헌옷 등으로 채우고 내부로 찬 공기가 들어가지않도록 계량기함의 틈새를 테이프로 막거나 비닐로 덮어 동파를 예방합시다.

공동. 다세대 주택의 경우는 출입문과 각층복도 또는 계단의 창문을 항상 닫아 주시기 바랍니다.

보온을 하여도 과거에 수도계량기가 동파된 경험이 있거나 동파가 우려되면 수도꼭지를 조금 열어 두고 수돗물을 받아서 사용토록 하여 주시기 바랍니다.

수도계량기가 얼었을 때에는 불을 피우거나 갑자기 뜨거운 물을 부으면 관이 파손되어 복구가 곤란하니 이때는 가까운 읍, 면, 동이나  수도과에 알려주시면 빠른 시일 내 보수 조치토록 하겠습니다.

(수도 동결시 신고 전화번호 T. 797-2533, 3585)

수도계량기 동파시 대처요령

동절기 수용가 계량기 파손시 보수 비용이 많이들 뿐만 아니라 단수로인하여 불편을 겪게 되므로 예고없이 닥치는 동파사고를 예방하기 위하여는 미리 보온 관리를 해야 예방할 수 있습니다.

아파트 지역은 보온이 미비할 경우 2일 이상 집을 비울때 찬 기온의 영향으로 동파 사고가 많이 발생하니 유의하시기 바랍니다.

수용가 에서는 겨울이 닥치기 전에 헌옷이나 인조솜 등을 수도계량기 보호함에 가득 채워 미리미리 보온시설을 하여 동파 피해를 예방하시기 바랍니다.

수도계량기 보호함에 동파방지를 위하여 열 에너지 공급 시설을 설치하여 동파를 예방할 수 있습니다.

아파트의 경우 오래된 수도계량기 보호통은 보온이 잘 되는 새것으로 교체 하도록 합시다.

노출된 수도관의 경우 보온재 등으로 단단히 감싸서 물과 찬 공기가 들어가지 않도록 하여야 합니다.

동파시 조치요령

행정에서 처리해 주는 사항

▸ 원 관에서 분기된 급수관으로부터 수도계량기 사이의 수도관이 동결되어 물이 나오지 않는 경우

▸ 원 관에서 분기된 급수관으로부터 수도계량기 사이의 수도관이 터져서 물이 샐 때

수용가가 부담 처리하여야 할 사항

▸ 수도계량기가 동파 되었을 경우

▸ 수도계량기가 동결만 되었을 경우 열에너지를 가하여 녹이거나 미지근한 물로 시작하여 점차 뜨거운 물로 녹입니다.

▸ 수도계량기에서부터 집 안쪽 부분의 옥내 수도관이 동결되어 물이 나오지 않을 경우 인근 수도공사업자에게 수리를 의뢰하여야 합니다.

▸ 수도계량기에서부터 집 안쪽 부분의 수도관이 터져서 물이 샐때 인근 수도공사 업자에게 의뢰하여 수리하셔야 합니다.

▸ 계량기가 건축물 안에 있을 경우 건물경계 에서부터 수도계량기까지의 급수관은 수용가가 수리 하셔야 합니다.

※ 관련근거

▸ 광양시 수도급수조례 제11조(공사비부담 및 급수장치 관리)

▸ 광양시 수도급수조례 제23조(수도사용자 등의 관리상의 책임)