2016년 추진 생산비 절감 경영 모델 개발사업 제안 현황

사 업 명	사업량	추진시기	제안자
1. 벼 유기재배 생산비 절감 종합 관리기술 실증	1개소(10호)	4월~12월	안규남
2. 쌀보리 줄뿌림 일괄파종 재배기술 모델 실증	2개소(20호)	9월	최진경
3. 콩 생력재배 기술 실증	1개소(30호)	6월~10월	김동관
4. 양파 생력재배를 위한 기계화 및 재배기술 사업단지 조성	1개소	8월	손동모
5. 시설토마토재배 저압포그시스템 다용도활용 및 작업레일 설치 실증	5개소(5호)	2월~12월	서종분
6. 채소 이식기를 이용한 배추 기계정식 기술 실증	2개소(10호)	8월	장미향
7. 배 생산비 절감 기술 투입 및 국내 육성 품종 재배 단지조성	1개소	2월~11월	임경호
8. 단감 저수고 수형 및 생산비 절감 재배단지 조성	5개소(5호)	2월~9월	김병삼
9. 매실 저수고 수형 및 생산비 절감 재배단지 조성	5개소(5호)	2월	김병삼
10. 포도 조기재배 과원 유류비 절감형 모델 실증	3개소(3호)	3월	김병삼
11. 첫물차기 찻잎 기계수확 및 홍차제다 생산비절감 실증	1개소	3월~10월	최 정
12. 한우 비육농가 부존사료자원 및 양질조사료 최대이용 완전혼합사료(TMR) 급여 생산비 절감 모델 실증	2개소(2호)	1월~12월	최영선
13. 오리농가 LED 활용 비용절감 실증	10호(10호)	1월~12월	이숙경

○ ‘16년 생산비 절감 경영모델 개발사업 제안자 및 세부 내용

사 업 명	1. 벼 유기재배 생산비 절감 종합관리기술 실증	제안자	식량작물연구소 안규남 ☎ 330-2524
사업대상	유기재배 쌀 재배 농가 생산비 절감 참여농가수 : 개소당 10농가 이상
사업규모	2개소(개소당 10ha 이상)
시범요인 (투입기술)	• 양분관리 : 녹비작물(헤어리베치 1,500kg/10a) 이용 • 종자소독 : 온탕소독 + 석회황 체계 처리 • 종자파종량 : 100~130g/육묘상자 • 잡초관리 : 새끼왕우렁이 1kg • 병해충관리 : 친환경자재 1~2회 • 수확시기 : 출수후 55일
지원내역	벼육묘하우스(출아실포함), 파종기 및 동력 운반차
소요예산 산출내역	소요예산 : 100,000천원(50,000천원 * 2개소) 산출내역(개소당) - 육묘하우스 30,000,000 * 1식 = 30,000천원 - 일관파종기 5,000,000 * 1식 = 5,000천원 - 동력 운반차 15,000,000 * 1식 = 15,000천원
사업추진 시기	4월~12월
기대효과	생산성 10.0% 증수로 생산비 14.3% 절감

사 업 명	2. 쌀보리 줄뿌림 일괄파종 재배기술 모델 실증	제안자	식량작물연구소 최진경 ☎ 330-2531
사업대상	쌀보리 재배단지의 작목반 2개소(참여농가 20호 이상)
사업규모	개소당 20.0ha 내외
시범요인 (투입기술)	• 파종 : 줄뿌림일괄파종(시비, 파종, 배토, 제초제 살포 동시작업) • 답압 : 트랙터부착 답압기(굴림통분리형) 실시
지원내역	- 다기능복합파종기(G금강식) 2대 - 트랙터부착 굴림통분리형 답압기 2조(4개) - 종자, 비료, 농약 등
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000천원(50,000천원 * 2개소) - 산출내역 · 줄뿌림휴립파종기 25,000,000 * 2대 = 50,000천원 · 굴립통분리형 답압기 = 4,000,000 * 4개 = 16,000천원 · 종자 160kg * 20ha * 1,500원 = 4,800천원 · 비료 등 29,200천원
사업추진 시기	2016. 9월~
기대효과	·파종작업시간 1.7시간/10a→0.9(49%절감), 종자 29%, 비료 40% 절감 ·들녁별 최단기간 파종 완료(20ha 3일내 파종완료) ·답압으로 재해예방, 도복억제, 수량증대

사 업 명	3. 콩 생력재배 기술 실증	제안자	식량작물연구소 김동관 ☎ 330-2533
사업대상	작목반 또는 대면적 재배단지 참여농가수 : 30호 내·외
사업규모	30ha 내·외
시범요인 (투입기술)	• 품종 : 해품콩 • 파종방법 : 22,000본(60×15㎝, 1주 2본), • 제초제살포 : 트랙터부착 파종·제초제살포 동시작업기 적용 • 입모확보 : 파종 후 토양수분 보족할 경우 스프링클러 관수 • 수확·탈곡 : 범용콤바인 적용
지원내역	파종·제초제살포 동시작업기 3대 범용콤바인 1대
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000천원(1개소) - 산출내역 · 파종·제초제살포 동시작업기 : 20,000천원 · 범용콤바인 : 80,000천원
사업추진 시기	6~10월
기대효과	·농업생산액 제고(4,200ha) : 51억 원(14% 증가) ·농가소득 향상 : 45억 원(16.7% 증가) ·고용 및 자가노력비 등 생산비 절감 : 18억 원(8.2% 감소)

사 업 명	4. 양파 생력재배를 위한 기계화 및 재배기술 사업단지 조성	제안자	원예연구소 손 동 모 ☎ 330-2541
사업대상	양파 재배 주산지역 재배단지 면적이 10ha 이상 지역
사업규모	1단지 10ha 내외
시범요인 (투입기술)	• 양파 기계정식 일관 재배기술 - 448공 트레이 기계 파종 및 육묘 관리기술 - 양파 기계정식 및 재배관리 기술
지원내역	- 양파 파종기 1대 - 양파 정식기 1대 - 전엽기 1대 - 비닐피복기 1대 육묘장 하우스 및 관수 시설
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 85,000,000원(1단지) - 산출내역 ·파종기 13,000,000원 × 1대 = 13,000,000원 · 정식기 33,000,000원 × 1대 = 33,000,000원 · 전엽기 7,000,000원 × 1대 = 7,000,000원 · 비닐피복기 : 7,000,000원 × 1대 = 7,000,000원 · 육묘장 하우스 및 관수 시설 : 25,000,000원
사업추진 시기	8월
기대효과	노동투입시간 22시간(20.5%), 생산비 320천원(14.8%) 절감

사 업 명	5. 시설토마토재배 저압포그시스템 다용도활용 및 작업레일 설치 실증	제안자	원예연구소 서종분 ☎ 330-2551
사업대상	토마토 영농조합법인체 생산비 절감 참여 농가수 : 개소당 1∼2농가
사업규모	1㏊(5개소×0.2ha 내외)
시범요인 (투입기술)	• 토마토 줄기 정지 및 수확작업 운반레일(악성노동회피) - 줄기 수확 레일(4시간/10a)에 의한 노력비 절감 • 저압포그시스템 다용도 활용(온도강하, 약제살포, 엽면시비 등) - 약제살포시 노동력 절감효과가 큼(71%) • 토마토 두 줄기 재배(종묘비 절감)
지원내역	- 작업대 레일 설치 및 운반 기구 - 저압포그시스템
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000,000원(20,000,000원/개소당) - 산출내역 · 작업대 레일 및 운반 기구 : 10,000,000원×5개소 = 50,000,000원 · 저압포그시스템 : 10,000,000원×5개소 = 50,000,000원
사업추진 시기	2월 ~ 12월
기대효과	· 종묘비 절감 45%(1,800천원/10a → 1,000천원) · 작업레일 설치로 생산시간 25% 절감(4시간/10a → 3시간) · 농약살포 노동시간 절감 71%(관행 60분/10a → 17.5분)

사 업 명	6. 채소 이식기를 이용한 배추 기계정식 기술 실증	제안자	원예연구소 장미향 ☎ 330-2555
사업대상	영농조합법인 생산비 절감 참여 농가수 : 개소당 5농가
사업규모	2개소(개소당 10ha 내외)
시범요인 (투입기술)	• 기계정식(2.5시간/10a)에 의한 노력비 절감 • 전량 밑거름 투입(N-P-K-Ca-퇴비 : 32-7.8-19.8-100-2,500/10a) • 공정육묘 (적용 이식기 적합 육묘 방법 적용)
지원내역	채소이식기
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000,000원(25,000,000원×4대) - 산출내역 · 채소이식기 25,000,000원×4대 = 100,000,000원
사업추진 시기	8월 ~ 12월
기대효과	노력비 감소 13.7% 절감 (1,684천원/10a → 1,454천원)

사 업 명	7. 배 생산비 절감 기술 투입 및 국내 육성 품종 재배 단지조성	제안자	농업경영연구소 임 경 호 ☎ 330-2570
사업대상	배 생산비 절감을 위한 신기술 투입과 국내 육성품종 재배 희망 농가(단지)
사업규모	1개소 (5ha 내외)
시범요인 (투입기술)	•「신고」품종대체 국내 육성품종(신화, 창조, 만황 등) 재배 단지조성 : 고접갱신 및 신규식재, 중소과종 수량증대 생산성 향상 • 신규 조성 과원 경영비 절감 수형재배 : 2본주지 평덕형, Y자 수형 • 인공수분 노력비 절감 : 꽃가루가 많은 신품종 식재와 벌이용 자연수분으로 인공수분 노력비 절감 • 병 방제비 절감 : 검은별무늬병에 강한 품종 식재 병 방제횟수 절감 • 무기질 비료비 절감 : 녹비작물 청보리, 헤어리베치 이용 감비 • 정지전정 노력비 절감 : 전동 전정가위 이용 및 여름 전정법 개선 • 포장관리(운반, 예취 등) 노력비 절감 : 과수 전용 트랙터 이용
지원내역	국내육성 품종 단지조성비 및 생산비 절감용 농기계 구입비
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000천원 - 산출내역 · 신규과원 조성비(천원/㏊) : 70,000 × 0.4 = 28,000 · 고접갱신 비용(천원/㏊) : 2,400 × 5.0 = 12,000 · 전동 전정가위(천원/대) : 3,000 × 5 = 15,000 · 과수 전용 트랙터(천원/대) : 45,000 × 1 = 45,000
사업추진 시기	2월 ~ 11월
기대효과	· 수형개선 관리노력(전정, 수확) 절감(시간/㏊) : 관행 511 ⇒ 406 · 인공수분 노력비 절감(천원/㏊) : 수동분사기 1,200 ⇒ 자연수분 0 · 무기질 비료비 절감(천원/㏊) : 관행 925 ⇒ 녹비재배 822 · 정지 전정 노력비 절감(천원/㏊) : 관행 4,306 ⇒ 전동 전정가위 1,507 · 농약비 절감(천원/㏊) : 관행 15회 1,411 ⇒ 개선 9회 846 · 생산성 향상(kg/㏊) : 관행 19,370 ⇒ 중소과 생산 30,210

사업명	8. 단감 저수고 수형 및 생산비 절감 재배단지 조성	제안자	원예연구소 김병삼 ☎ 330-2543
사업대상	단감 1ha 이상 재배농가(개심자연형 수형구성 희망 농가)
사업규모	5개소(5.0ha 내외)
시범요인 (투입기술)	• 단감 저수고 수형 구성 : 주간형 다주지 수형을 개심자연형 주지 3~4본 수형으로 변경(수고 4~5m → 3m 내외) • 전정지 처리노력 절감 : 파쇄기 이용 전정지 처리로 해충 잠복처 제거 및 유기물로 활용하여 유기질 비료 절감 • 정지·전정 노력 절감 : 전동 전정가위 이용 하계전정 및 동계 전정노력 절감 • 제초노력 절감 : 경운기 또는 관리기 부착용 제초기 이용
지원내역	저수고 수형 구성을 통한 수체관리 및 제초노력 절감용 농기계 구입비
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 62,500천원 - 산출내역 · 엔진톱(천원/대) : 500,000원 × 5대 = 2,500천원 · 전정지 파쇄기(천원/대) : 8,000,000원 × 5대 = 40,000천원 · 전동 전정가위(천원/대) : 3,000,000원 × 5대 = 15,000천원 · 제초기(천원/대) : 1,000,000원 × 5대 = 5,000천원
사업추진 시기	2월 상순 ~ 10월 하순
기대효과	․ 저수고에 의한 관리노력(적과, 수확 등) 절감(시간/ha) : 관행 480 → 저수고 수형 360 ․ 전정지 처리노력 및 유기질 비료 절감(천원/ha) : 관행 4,000 → 파쇄기 이용 3,200 ․ 전정노력 절감(시간/ha) : 관행 160 → 전동 전정가위 100 ․ 제초노력 절감(시간/ha) : 관행 240 → 제초기 이용 100 ․ 과실 수량 증가(kg/ha) : 관행 13,480 → 15,000(11.3% 증)

사업명	9. 매실 저수고 수형 및 생산비 절감 재배단지 조성	제안자	원예연구소 김병삼 ☎ 330-2543
사업대상	매실 재배 5농가
사업규모	농가당 1.0ha 내외(5ha)
시범요인 (투입기술)	• 매실 저수고 수형 구성 : 다주지 수형을 주지 3~4본 수형으로 변경(수고 낮추기 4~5m → 3m 내외) • 전정지 처리노력 절감 : 파쇄기 이용 전정지 처리로 해충 잠복처 제거 및 유기물로 활용 • 정지·전정 노력 절감 : 전동 전정가위 이용 하계 및 동계 전정노력 절감
지원내역	매실 저수고 수형 구성 및 생산비 절감용 농기계 구입비
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 80,000천원 - 산출내역 · 저수고 수형갱신 비용(천원/㏊) : 2,500 × 5농가 = 12,500 · 전정목 처리용 엔진톱(천원/대) : 500 × 5농가 = 2,500 · 전동 전정가위(천원/대) : 3,000 × 5농가 = 15,000 · 과수 트랙터 부착형 파쇄기(천원/대) : 10,000 × 5농가 = 50,000
사업추진 시기	2월 상순
기대효과	․ 저수고에 의한 관리노력(전정, 수확 등) 절감(시간/ha) : 관행 500 → 저수고 수형 350 ․ 전정지 처리비용 절감(천원/ha) : 관행 2,000 → 파쇄기 이용 1,000 ․ 전정노력 절감(시간/ha) : 관행 200 → 전동 전정가위 100 ․ 유기질비료 절감(천원/ha) : 관행 300 → 녹비작물 200

사업명	10. 포도 조기재배 과원 유류비 절감형 모델 실증	제안자	원예연구소 김병삼 ☎ 330-2543
사업대상	포도 조기재배 3농가(가온재배 농가)
사업규모	개소당 20a 내외
시범요인 (투입기술)	• 가온재배 난방비 절감 : 5중 다겹 보온커튼 및 온열선풍기 설치로 유류비 80% 절감 • 병발생 감소 : 온열선풍기 및 유동팬 설치로 곰팡이병 발생 40% 감소 • 2열식 무동력 운반장치 설치 : 농업인 고령화에 따른 퇴비살포, 수확물 운반 등 작업노력 50% 감소
지원내역	- 포도 조기 가온재배 농가의 유류비 절감 및 병발생 경감을 위한 보온커튼 설치 - 난방 보조재료 구입 - 노동력 절감 운반장치 설치 지원
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 85,000천원 - 산출내역 ․ 5중 다겹 보온커튼(천원/㎡) : 10천원 × 1,800㎡ × 3농가 = 52,000천원 ․ 온열선풍기(천원/대) : 100천원 × 20대 × 3농가 = 6,000천원 ․ 공기유동팬(천원/대) : 200천원 × 20대 × 3농가 = 12,000천원 ․ 2열식 무동력 운반장치(천원/대) : 1,000천원 × 5대 × 3농가 = 15,000천원
사업추진 시기	3월 하순
기대효과	․ 가온재배 난방비 절감(천원/20a) : 관행 5,000 → 보온커튼 1,000 ․ 병발생 감소 : 곰팡이병 발생 40% 감소 ․ 노동력 절감(천원/20a) : 관행 1,000 → 600 ․ 조기출하에 의한 소득 증가(천원/20a) : 비가림 7,000 → 하우스 가온재배 12,000(70% 증)

사 업 명	11. 첫물차기 찻잎 기계수확 및 홍차제다 생산비절감 실증	제안자	차산업연구소 최 정 ☎ 853-5155
사업대상	홍차 생산자 단체 및 작목반 1개소
사업규모	5ha이상
시범요인 (투입기술)	• 첫물차기 찻잎 손 수확 대신 2인 수확기 활용 노동력 절감 • 수확 후 찻잎이용 홍차 시들리기 기계 도입 생산비절감 기술 • 제다과정 중 찻잎 비비기 및 홍차 건조기 활용 방법 기술
지원내역	- 첫물차 시기 찻잎 손 수확 대신 2인용 수확기를 이용하여 고품질 홍차 대량생산 체계 정립 - 수확한 찻잎을 손으로 홍차 제다하는 것 대신 시들리기 및 비비기, 건조기 기계를 이용 고품질 홍차 대량생산 과정
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000천원 - 산출내역 ◎ 차 작목반(14농가/65ha) 2인용 찻잎 수확기 · 수확기 4대 x 3,500,000원 = 14,000천원 ◎ 기계수확 찻잎이용 홍차 제다 1셋 = 86,000천원 · 찻잎 시들리기 장비 3대 (16,000천원) · 찻잎 비비기 1대 (20,000천원) · 홍차 제품 건조기 1대 (50,000천원)
사업추진 시기	3월 상순 ~ 10월 하순
기대효과	첫물차기 찻잎 기계수확 노동력 75% 절감 및 농가소득 100% 향상

사 업 명	12. 한우 비육농가 부존사료자원 및 양질조사료 최대이용 완전혼합사료(TMR) 급여 생산비 절감 모델 실증	제안자	축산연구소 최 영 선 ☎ 430-4232
사업대상	한우 사육농가
사업규모	한우 비육농가 2개소
시범요인 (투입기술)	• 부존사료자원 및 양질조사료 이용 완전혼합사료(TMR) 급여 - 부존사료자원 : 버섯폐배지, 주정박, 쌀겨, 비지, 깻묵 등 - 조사료 급여비율 : 관행 TMR 30% → 투입기술 50% 이상
지원내역	• 완전혼합사료(TMR) 배합기 1식(급이기 포함) - 농가 사육환경에 따른 기종 선택(레일식, 고정식, 견인식)
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000천원(50,000천원 × 2개소) - 산출내역 · 완전혼합사료 급여기 1식 50,000천원 × 2개소
사업추진 시기	2016년 1월 ~ 2018년 12월 ※ 최소 24개월 완전배합사료(TMR) 이상 급여 필요
기대효과	부존사료자원 및 양질조사료 최대이용 한우 사료비절감 40%

사업명	13. 오리농가 LED 활용 비용절감 실증	제안자	축산연구소 이숙경 ☎ 430-4261
사업대상	오리 사육농가
사업규모	오리 사육농가 5개소
시범요인 (투입기술)	• 오리농가 LED 전구 규격 : 방수기능이 있는 LED 전구 • 오리종별 전구 파장 및 조도 - 종 오 리 : 적색, 20lux - 육용오리 : 녹색, 15lux • LED 전구 설치 방법(300평 기준) : 높이 4.5m, 2m 간격으로 설치
지원내역	LED 전구 설치 1set
소요예산 산출내역	○ 소요예산 : 100,000천원(20,000천원 * 5개소) - 산출내역(개소당) · LED 전구 설치 20,000,000원 * 1조 = 20,000천원
사업추진 시기	2016년 1월 ~ 12월
기대효과	LED 점등으로 전기에너지 80% 절감