2017년 지역특화(주력)산업육성 기술개발사업

전남지역 신규 지원계획

□ 지원대상

ㅇ 전남지역의 특성을 반영한 주력산업분야 세세분류업종에 해당하고, 고용창출 조건을 충족하는 기술개발과제

□ 공모방식 : 품목지정형 자유공모 또는 자유공모

구분	공모방법	지원규모	지원기간
품목지정형	‣ 첨부된 품목개요서를 참고하여, 기술개발 내용을 구체화	과제별 연 4억원 이내	22개월
자유공모	‣ 바이오식품 ‣ 금속소재가공 ‣ 에너지설비 ‣ 석유화학기반고분자소재	과제별 연 2억원 이내	12개월 또는 22개월

* 22개월 지원의 경우 연차별 협약임 (당해년도 협약기간 : 2017.03∼2017.12)

□ 지원규모

ㅇ 총 5,801백만원 내외 (국비-4,751백만원/지방비-1,050백만원)

* 신규지원 규모는 전남지역 여건에 따라 일부 조정될 수 있음

(단위 : 백만원)

산업	품목지정		자유공모			합계
	국비	소계	국비	지방비	소계
바이오식품	800	800	792	0	792	1,592
금속소재가공	300	300	490	283	773	1,073
에너지설비	600	600	677	491	1,168	1,768
석유화학기반고분자소재	600	600	492	276	768	1,368
합 계	2,300	2,300	2,451	1,050	3,501	5,801

□ 신청자격

ㅇ (주관기관) 부가가치세법 및 동법 시행령 제8조에 따라 해당 지역에 공고일 현재 전남지역에 본사, 공장, 연구소 중 1개를 보유하고 있는 기업

ㅇ (참여기관) 전남지역 또는 타 지역(수도권 포함)에 소재하는 대학, 연구기관, 기업, TP, 지역특화센터, 지역혁신센터, 지자체연구소 등

□ 사업설명회 일정(안)

일자	시간	장소	지역
12.23.(금)	10:00 ~ 12:00	신소재기술산업화지원센터 세미나실	순천
	15:00 ~ 17:00	레이저시스템산업지원센터 세미나실	장성

* 사업설명회 일정은 상황에 따라 변경될 수 있음

ㅇ 문의: 061-399-7521,7524~7526

[붙임 1] 전남지역주력산업 지원분야 및 KSIC코드(세세분류업종명)

번호	주력산업명	KSIC	세세분류업종명
1	바이오 식품	10121	가금류 가공 및 저장 처리업
		10129	기타 육류 가공 및 저장처리업
		10211	수산동물 훈제, 조리 및 유사조제식품 제조업
		10212	수산동물 건조 및 염장품 제조업
		10301	과실 및 채소 절임식품 제조업
		10309	기타과실·채소가공 및 저장처리업
		10402	식물성유지 제조업
		10501	액상시유 및 기타 낙농제품 제조업
		10743	장류 제조업
		10797	건강기능식품 제조업
		10798	도시락 및 식사용 조리식품 제조업
		11209	기타 비알콜음료 제조업
2	금속소재 ‧가공	24121	열간 압연 및 압출 제품 제조업
		24123	철강선 제조업
		24132	강관 제조업
		24191	도금, 착색 및 기타 표면처리강재 제조업
		24199	그외 기타 1차 철강 제조업
		24212	알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업
		24219	기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업
		24222	알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업
		24321	알루미늄주물 주조업
		24329	기타 비철금속 주조업
		25119	기타 구조용 금속제품 제조업
		25912	금속단조제품 제조업
		25913	금속압형제품 제조업
		25943	금속선 가공제품 제조업
		29294	주형 및 금형 제조업
3	석유화학기반 고분자소재	20111	석유화학계 기초화학물질 제조업
		20132	합성염료, 유연제 및 기타착색제 제조업
		20302	합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업
		20303	가공 및 재생 플라스틱원료 생산업
		20421	일반용 도료 및 관련제품 제조업
		20431	계면활성제 제조업
		20493	접착제 및 젤라틴 제조업
		22212	플라스틱 필름, 시트 및 판
		22222	저장용 및 위생용 플라스틱제품 제조업
		22232	포장용 플라스틱 성형용기 제조업
		22240	기계장비 조립용 플라스틱제품 제조업
		22250	플라스틱 발포 성형제품 제조업
4	에너지설비	25113	금속 조립구조재 제조업
		27216	산업처리공정 제어장비 제조업
		28111	전동기 및 발전기 제조업
		28121	전기회로 개폐, 보호 및 접속 장치 제조업
		28302	기타 절연선 및 케이블 제조업
		28303	절연 코드세트 및 기타 도체 제조업
		28909	그외 기타 전기장비 제조업
		29142	기어 및 동력전달장치 제조업
		72129	기타 엔지니어링 서비스업

[붙임 2] 전남 지역 품목개요서 (품목지정형 과제로 지원하는 경우만 해당)

1-1. (특화) 바이오식품산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		바이오식품
5대新산업	바이오헬스/소비재		연구주제		고령화 퇴행성 질환관련 예방 기능강화 식품
품목명	고령화 퇴행성 질환관련 예방 기능강화 식품
지원 배경 및 목적		ㅇ 인구고령화는 65세 이상 인구의 증가 뿐 아니라 출산율 하락으로 급속하게 진행되고 있으며, 2045년경 전 세계적으로 65세 이상의 노인인구가 전체인구의 15%이상을 차지하여 심각한 인구고령화 현상이 나타날 것으로 예상되므로 고령친화산업의 육성이 꼭 필요함 ㅇ 2012년 고령친화 식품산업 시장규모는 6조 4,016억원에서 연평균 13.5%의 성장률을 나타내며 2020년에는 17조 6,343억원 규모로 성장할 것으로 전망되고 있음
개발 방향		ㅇ 지역의 비교우위 품목을 사용하여 제조공정 확립 후 유효성분을 분리하고 기능성분의 분석 조건을 확립 ㅇ 원재료 제조공정 표준화, in vitro, in vivo 기능성 효능 평가 ㅇ 개발한 소재의 최종 제품화를 위한 제형연구 및 유해/영양성분 분석
최종 적용 제품		ㅇ 고령화 퇴행성 질환관련 예방을 위한 소재개발(고구마를 활용한 혈행개선제, 울금을 활용한 기억력개선제 등) ㅇ 고령친화형 소재를 활용한 최종 제품 개발(음료, 과립, 차 등)
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 4억원 이내 (총 국비 8억원 이내)

1-2. (특화) 바이오식품산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		바이오식품
5대新산업	바이오헬스/소비재		연구주제		해조류를 활용한 항노화 건강지향형 식품
품목명	해양소재 활용 항노화 건강지향형 식품
지원 배경 및 목적		ㅇ 전남은 국내 수산물의 주 생산지로 전국 생산량의 47%를 생산하고 있으며, 주요 품종별 생산량은 해조류(89%), 갑각류(20%), 어류(10%), 패류(10%), 연체동물(4%)순으로 매년 증가 추세에 있음 ㅇ 최근 장내미생물의 변화가 건강과 직결된다는 연구결과가 보고되면서 프리바이오틱스(prebiotics)관련 시장이 작년 33억달러에서 2023년 75억달러로 연평균 12% 고성장이 예측되며 식, 음료제품, 제과, 제빵 등 다양한 적용이 가능할 것으로 전망(미국, 인사이트社, 약업신문 2016.05.17)
개발 방향		ㅇ 현재까지 출시된 장건강 개선기능의 프리바이오틱스 기능성제품은 약20여가지가 있으나, 해양생물 유래 제품은 없음 ㅇ 해조류인 김 제품은 면역활성, 혈류개선 등의 기능성을 가지고 있어 다기능성 상품화가 가능 ㅇ 전남의 대표 해양생물자원인 해조류(김, 파래 등)로 부터 다양한 항노화(항산화, 면역, 혈행개선, 기억력, 인지능력, 골관절, 갱년기, 전립선 건강 등) 관련 활성을 규명하고 건강기능식품 원료소재 개발 및 상품화 ㅇ in vitro, in vivo 실험을 통한 기능성확인 및 메타지노믹스(metagenomics)기법을 활용한 장내 균총 변화 확인
최종 적용 제품		ㅇ 해조류(김, 파래 등)로부터 장내균총 변화에 따른 장기능 개선효과 및 항노화 기능의 prebiotics 소재 개발 및 상품화 ㅇ 장용성 분말제품 또는 캡슐형 제품으로 pro/prebiotics 복합상품 개발 ㅇ 프리바이오틱 기능의 식‧음료개발
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 4억원 이내 (총 국비 8억원 이내)

2-1. 금속소재‧가공산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전라남도	주력산업		금속소재·가공
5대新산업	신소재부품	연구주제		융복합 신소재
품목명	수송기기용 경량화 소재 및 공정･장비
지원 배경 및 목적	ㅇ (제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 산업통상자원부는 철강산업 경쟁력 강화를 위한 5대 핵심전략 정책 중 ‘고부가 철강재 및 경량소재 등의 조기 개발’ 에 중점지원 강조 - 신소재부품 신산업분야의 수송기기 소재제조 기술개발로 제조효율을 높여 해외 경쟁사와 가격경쟁에서 우위를 선점해야 할 대외적인 필요성이 대두됨 - 특히, 특수 분야 수송기기에 대한 알루미늄 차륜은 개발단계의 수준으로 양산 시스템 구축이 필요한 시점임 - 또한, 그린 수송기기는 에너지효율 극대화가 필수적이며, 이를 위해서는 반드시 강하면서도 가벼운 경량소재 부품 적용이 필수 ㅇ (지역 산업/경제 육성 기여도) - 제조경쟁력 향상으로 매출 증대 - 수송기기의 경량화로 부품수출 확대가 기대되며, 고용 창출 등 지역경제 활성화에 기여 - 기존 수입품에 대한 대체효과를 기대할 수 있으며, 제품의 경쟁력 확보를 통한 국내외 시장 점유율 향상 및 신규매출 기대 - 후방산업에 대한 동반 매출상승 기대
개발 방향	ㅇ (기존 재품 및 기술과의 차별성) - 기존 소재의 경량화를 목적으로 강성, 강도, 내열성, 내구성, 저온경화성, 원가경쟁력 등을 갖춘 소재 및 부품 기술개발 - 차량 및 수송기기 등에 사용되는 고강도 차륜의 혁신적 제조공법을 적용하여 소재비용을 절감하고 가공공정 등의 단축을 통한 제조경쟁력 향상 - 개발기술은 경량소재를 활용한 주조, 단조등의 공정 기술을 개발하므로써 생산공정을 최적화하여 생산성향상과 기계적 물성특성을 향상등 기존 소재의 특성 이상을 확보 할 수 있는 제품 개발, 제조기술 개발 - 알루미늄 등 경량소재로 부품을 대체하기 위해 기계적 특성(경도, 강도, 신율 등)향상을 위한 주조, 단조 기술 및 제품 개발
최종 적용 제품	ㅇ 수송기기용 고강도 경량 소재 부품 개발 - 고강도 경량 소재를 활용한 차륜 부품, 수송기기 용품 관련 경량화 기술‧제품개발 - 알루미늄 다이캐스팅 기술을 활용한 부품 기술개발
지원기간	2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

2-2. 금속소재‧가공산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전라남도		주력산업		금속소재·가공
5대新산업	신소재부품		연구주제		융복합 신소재
품목명	고기능성 융복합 신소재 및 공정･장비
지원 배경 및 목적		ㅇ (제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 고기능성 고망간 소재는 고강도와 함께 고인성, 고연신율, 내마모성, 극저온인성 등 철강 소재의 임계 성능을 극대화 시킨 경제적인 소재로 주목 - 전남에 위치한 POSCO 광양제철소는 세계 유일의 독자적인 고망간강 생산 및 제조 기술을 보유하고 있으나 고Mn강은 표면경도가 매우커서 기존 금속가공 기술로는 가공하기가 어려운 소재임 - 고Mn강 가공기술이 개발된다면 내마모성, 방폭 및 방탄성, 고강도 및 저온인성), 비자성, 내수소취성, 방진성, 극저온인성 등 고Mn강 신소재의 특성을 이용하여 다양한 산업에 적용 가능 ㅇ (지역 산업/경제 육성 기여도) - 내마모성 : 건설중장비, 파이프 산업 적용 - 방폭 및 방탄성 : 방위산업 육성 - 고강도 및 저온인성 : 조선 및 해양구조물, LNG탱크 - 비자성 : 변압기 등 전기관련 산업 육성 - 내수소취성 : 수소저장 및 수송 - 방진성 : 건축용 층간소음 저감, 선박 및 가전용 진동저감 기술
개발 방향		ㅇ 용접기술 개발 : 기 개발된 용접기술로는 50T이상 용접에 한계 ㅇ 금속 가공기술 개발 : 표면경도가 매우커서 기존 금속을 가공하던 기술로는 코일분할, 절단, 홀 천공 등 한계 ㅇ 방진성능 부여를 위한 열처리 기술 개발 : 고Mn강은 열처리를 할 경우 방진성능을 발휘하는 소재로 사회적으로 문제가 되는 층간소음 저감, 진동이 발생하는 기계장치의 진동 저감 등 분야에 활용이 가능함
최종 적용 제품		ㅇ 고망간 소재 가공 핵심이 되는 원천 및 상용기술, 부품 개발 - 조선, 자동차, 에너지 산업용 고망간 소재 가공기술 - 용접‧가공기술 - 공동주택 층간소음 저감기술 및 제품 - 내마모성 파이프 - LNG Tank, Cover plate, 건설 중장비 등 부품개발 - 조선 및 해양구조물 제작 및 진동저감기술
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

2-3. 금속소재‧가공산업 기술개발 품목지정 과제개요서 (3)

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		금속소재·가공
5대新산업	신소재부품		연구주제		융복합 신소재
품목명	에너지 고효율화 소재‧부품 및 공정‧장비
지원 배경 및 목적		ㅇ (제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 자동차 및 IT 분야는 실생활에 밀접한 관련이 있고 성장 가능성이 매우 높은 분야로서, 특히 IT소자의 경우는 전기자동차, 모바일, TV, 조명 등의 응용분야에 폭넓게 사용되어 IT소자용 고효율 패키지를 위한 방열 융복합 신기능소재기술의 개발 등 에너지 절감형 융복합 신기능 금속소재의 개발이 시급히 이루어져야하는 상황임 ㅇ (지역 산업/경제 육성 기여도) - 고부가 제품에 대한 매출 증가 및 이에 따르는 신규 고용 창출 효과 - 에너지 절감형 융복합 신금속 기술개발로 인한 IT제품의 성능향상은 기존 산업전반에 폭넓게 응용되며, 신산업 창출과 함께 한계산업에 대하여 획기적인 돌파구를 제공 - 에너지 절감형 융복합 신금속 기술개발은 IT제품 뿐만 아니라 교통, 자동차, 의료, 정보통신, 환경 산업등 응용분야의 급속한 저변확대와 적용 - IT 강국인 우리나라는 휴대폰, LCD TV 및 자동차 등의 꾸준한 수요가 예상되며, 내수 시장이 더욱 커질 것으로 전망
개발 방향		ㅇ (기존 제품 및 기술과의 차별성) - 기존 제품 및 기술과의 차별성 필수 - IT제품용 고방열/경량 금속 합금 소재화 기술 관련 제품개발(전기전자 부품의 고효율화로 방열기 시장의 기하급수적인 증가에 대응한 소재 개발이 필요) - 고효율화/경량화/저가격화 요구에 대응하는 방열부품의 제조 - IT제품용 고방열/경량 부품 정형 제조기술 관련 제품개발 - 방열특성 향상 및 고기능화 표면처리 기술 관련 제품개발 - IT제품용 방열부품 설계/모듈화 기술 관련 제품개발
최종 적용 제품		ㅇ IT제품용 고방열/경량 금속소재 제품 및 기술개발 ㅇ 고출력 IT소자용 열안정성 금속복합소재 개발 ㅇ IT제품 프레임용 Al 및 Mg 합금 고방열/경량 정형부품 개발
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

2-4. 금속소재‧가공산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		금속소재·가공
5대新산업	신소재부품		연구주제		융복합 신소재
품목명	극한환경용 소재 및 공정･장비
지원 배경 및 목적		ㅇ (제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 에너지 개발 환경의 가혹화에 따라 고강도, 내마모, 내식, 극저온 특성 등 새로운 임계성능을 요구하는 소재 개발을 요구 - Oil & Gas 산업은 점점 더 고강도, 고인성등의 높은 기계적 성질을 요구 하고 있으며, 이와 관련하여 극한 환경에서 견딜 수 있는 강관 및 파이프의 고강도‧고내식성 향상 기술 개발이 요구됨 - 예를들어, 대구경 파이프의 Quenching & Tempering 기술을 보유한 기업의 국내에는 전무하며, 해외에도 소수의 기업만 현 기술을 보유하고 있어 기술개발 시, 국내외 경쟁 업체에 대한 경쟁력을 확보할 수 있음 ㅇ (지역 산업/경제 육성 기여도) - 고부가 제품에 대한 매출 증가 및 이에 따르는 신규 고용 창출 효과 - 플랜트 산업용 금속부품을 개발하여 시설의 안전성은 물론 내구성을 향상시킴으로서 플랜트 산업의 해외수출을 증대 - 연관 산업을 유치하여 상호 클러스터 조직으로 경쟁력을 확보함으로써 대외 경쟁력 향상과 지역 수출경제에 기여
개발 방향		ㅇ (기존 제품 및 기술과의 차별성) - 기존 제품 및 기술과의 차별성 필수 - 기존 금속소재의 강성, 강도, 내열성, 내구성, 저온경화성, 내식성, 가격 경쟁력 등을 갖춘 소재 및 부품 기술개발 - 기존 소재의 특성을 향상시키기 위한 금속열처리 공정조건 개발 등 (노멀라이징, 어닐링, 담금질, 템퍼링 등) - 제철 산업용/플랜트 산업용 금속 부품의 성능 향상 기술개발
최종 적용 제품		ㅇ Oil & Gas 산업의 고강도 제품 및 기술개발 ㅇ 파형 강관 고강도 내식성 금속부품 및 기술개발 ㅇ 극한환경 구조용 고강도 금속부품 및 기술개발
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 4억원 이내 (총 국비 8억원 이내)

3-1. 석유화학기반 고분자소재산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전라남도		주력산업		석유화학기반고분자소재 산업
5대新산업	신소재부품		연구주제		융복합 신소재
품목명	고기능성 융복합 신소재 및 공정ㆍ장비
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 국내 화학소재 산업은 범용수지 개발을 탈피하여 산업의 수익률을 향상할 수 있는 신규 소재개발에 대한 투자 및 연구를 활발히 진행하고 있음 - 국내 주력산업의 성장한계로 인하여 소재 분야에서 완제품의 고부가가치화를 위한 성능향상이 요구됨 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 지역 경제 활성화와 일자리를 창출, 규모 경제를 통해 지역의 글로벌 경쟁력 강화 - 국내외 첨단신소재 개발에 대한 향후 시장경쟁 및 기술경쟁이 치열할 것으로 전망되어 이에 대한 투자 필요 - 폐기물 재활용 비용절감, 수출대체, 수출확대, 고용/매출 창출 등 지역경제 활성화 기여
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 기 확보된 기술을 바탕으로 신기술과 융합하여 차별화된 기술 개발 - 전기/전자, 생활 등 다양한 분야에 쓰일 수 있는 고효율, 고기능, 다기능성 소재 및 첨단소재 개발 - 기존 소재보다 특성 등이 우수하고, CO2 흡착, 촉매특성 등 산업적 응용성이 높은 첨단신소재 개발
최종 적용 제품		ㅇ전기/전자, 생활 등 다양한 분야에 쓰일 수 있는 다기능 첨단소재 개발 - 수지 경량화 제품, 각종 기능성 제품 등 - 농업기반용 고분자 소재 분야 기술 개발 - 스마트 진단 키트 외장 및 내부 반도체 등
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

3-2. 석유화학기반 고분자소재산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전라남도		주력산업		석유화학기반고분자소재 산업
5대新산업	신소재부품		연구주제		융복합 신소재
품목명	수송기기용 경량화 소재 및 공정ㆍ장비
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 산업통상자원부 5대 신산업 신소재부품산업은 석유화학기반 고분자자 소재산업과 매우 관련이 깊으며, 미래형 친환경 자동차 부품 및 기타 수송기기 제품과 연관성이 높음 - 수송기기 산업에서 고강도, 연비 및 친환경이 산업 생존에 필수 요소로 급부상 - 고기능성 플라스틱 산업은 수요산업의 발전과 첨단 산업까지 폭넓은 활용도 및 친환경․고기능화의 요구 증대에 따른 수요 가속화로 대표적인 미래성장산업 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 수송기기용 경량화 소재 개발을 통한 생산, 수출, 고용 등 국가 경쟁력 강화 - 수송기기용 경량화 부품 시장 선점을 통한 매출 증진 기대
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 고분자소재 분야의 공급·수요 기업의 사슬 연계를 통한 수송기기용 고기능성 경량화 고분자 소재 산업 생태계 육성 가능 - 지속성장형 소재를 적용한 슈퍼 엔지니어링 플라스틱(고기능성 고분자소재) 수지제조 기술개발 - 난연성과 균일한 마이크로 셀 형성이 가능한 난연 우레탄 수지 개발과 이를 이용한 최적 몰드 성형 기술의 확립을 통한 수송기기의 내장재용 난연 우레탄 폼의 제품화 응용 연구 - 고기능성 경량화 수지의 특성을 활용한 가공기술 개발
최종 적용 제품		ㅇ수송기기용 고기능성 경량화 고분자소재 개발 - 선박, 차량 등 수송기기용 부품 및 적용가능 소재 개발 - 수송기기용 바닥 매트 등 내장재 개발 ㅇ고기능성 경량화 고분자소재 성형기술 개발
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

3-3. 석유화학기반 고분자소재산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전라남도		주력산업		석유화학기반고분자소재 산업
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	산업공정 온실가스 저감 및 활용
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 국제적인 정세 및 경제 환경 변화에 따른 원자재 구입에 어려움이 예견되고 지구온난화 및 국제적인 규제에 대비한 온실가스 저감 산업의 확대가 요구되는 상황 - 이러한 상황에서 석유화학단지에서 발생하는 유기성 폐자원은 주로 소각/매립에 의존하고 있으며 제조 공정에서 발생하는 폐슬러지를 이용한 신재생에너지 제조 기술의 실증화 및 사업화 과제를 통한 유용폐자원의 재활용 및 온실가스 저감기술 개발이 절실히 요구됨 ㅇ(지역 산업/경제 육성 기여도) - 신재생에너지를 생산함으로써 온실가스 저감 및 수입대체효과가 기대되고 및 폐자원을 이용한 신재생에너지 제조 기술의 수출에 기여할 것으로 판단 - 폐기물 재활용 비용절감, 수출대체, 수출확대, 고용/매출 창출 등 지역경제 활성화 기여
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 석유화학제품 제조공정시 발생 폐수 슬러지 및 폐수지(PS, PE 등) 재활용 하는데 있어 보다 경제성이 높은 기술 개발 - 석유화학제품 제조공정 발생 공정 및 폐수 슬러지를 이용한 고형연료 제조 기술 개발 - 다양한 재활용 수지를 혼합하여 새로운 제품을 개발 및 기존 재활용 기술과 경제성이 높은 재활용 기술 개발
최종 적용 제품		ㅇ유용폐자원의 재활용 기술로 생산되는 고형연료 제품 개발 ㅇ유기성 폐자원 유래 석유화학제품 대체 기술 및 제품 개발 등
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-1. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소 에너지시스템
품목명	소비자 수요 중심 ESS
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 국제시장에서의 ESS 급증에 따른 산업 활성화로 관련기업의 시장은 아직 초기단계이지만 대표적 기준으로 전력망(Grid)용 저장수요가 2011년 48.4%에서 2020년 53.6%로 가장 큰 비중을 차지 - 태양광 및 신재생 에너지의 수요가 많고 발전된 에너지를 전력수요에 따라 능동적 제어가 가능하도록 하는 ESS 시스템 보급이 시급함 - 접속반(MJB)은 기후변화 및 자연재해, 온습도가 열악한 설치 공간, 시공업체의 공사 부주의에 따른 급속한 노후화 및 열화현상, 화재, 부품 노후화에 따라 수요 확대 및 제품 신뢰성을 요구함 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 수입형 기준에서 국내제품의 신뢰성과 안정성 확보 및 가격 경쟁력제고를 통한 수출형 제품의 선도할 경쟁력 확보 - 수요반응/제어 전체시스템 개발 및 성능시험을 통한 시장창출
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 정상범위를 벗어난 경우 경보를 발생 등 MJB의 상태모니터링을 위한 IoT 기술 개발 - 상태모니러팅에 따른 고속 차단 기술, 무아크 차단 가능/돌입 전류 제한 기술 개발 - 수요반응/제어 전체시스템 개발을 위한 최대수요전력관리 장치와의 통신제어보드를 구현한 단주기 BESS 전력변환기 개발
최종 적용 제품		ㅇ ESS에 적용되는 MJB전용 고속 무아크 DC차단기 개발 ㅇ 전력변환기 고효율 토폴로지로 구현한 단주기 BESS 전력변환기 개발
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-2. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	친환경 운송산업 생태계 및 social infra 구축
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 최근 국내 전력 소비량은 꾸준히 증가한 반면, 발전설비 증설은 각종 비용 과 환경적인 제약 등으로 이를 따르지 못하여 예비전력 확보는 전력계통에 중대한 사항임 - 기저발전과 더불어 최근 전기차 보급에 따라 충전된 전기 배터리의 전력 계통의 역전송하는 V2G시스템의 고효율화와 신뢰성을 갖는 제품군 필요 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - IoT+V2G의 부품 관련 중소기업 매출 증대 및 강소 중견기업 육성 기대 - 생태계에 따라 파생되는 다양한 신산업을 발굴･육성하고, 전력 계통 등을 고려한 생태계 기반 강화
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 기존 제품보다 효율이 높은 전력변환시스템 개발 - 전력모니터링과 실시관 관리를 위한 IOT 기술개발을 통한 V2G 신뢰성 검증 - 공진에 적합한 최적의 스위칭 함수 및 실장기술, 양방향 충/방전 알고리즘 구현(CC, CV, CP 제어 기법) 등 핵심 기술개발 - 안정된 전류분담요구충족하는 인터리브드 제어 알고리즘 개발
최종 적용 제품		ㅇ V2G기술의 핵심요소로서 전력변환의 효율성 극대화를 위한 IoT적용 양방향 컨버터 부품개발 - 양방향 고효율 DC/DC 컨버터 - 인터리브드 제어 알고리즘
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-3. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	에너지 설비 현장 실증을 위한 지속 가능 체계 구축
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 섬과 같은 독립 전력망에 태양광 발전의 수용률이 증가함에 따라 독립 전력망 운영에 악영향을 감소시키기 위한 태양광 발전의 출력 제어를 위한 태양광 발전의 출력 평활화 및 Peak 저감을 위한 ESS용 전력변환기 제품 필요 - 국제표준에 대응하는 태양광 모니터링 시스템 개발에 따라 태양광 실증/테스트 사이트를 확보 및 시스템의 IECRE 대응 실증 규격 확보 필요 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 태양광 발전과 ESS 병합시스템의 전력망 운영시스템 개발 및 성능시험을 통한 신재생 에너지원의 수용률이 높은 독립 전력망 운영 관련 시장창출 - 표준화를 통해 전남 사이트를 확보함으로서 실증/테스트를 통한 인증 추진 가능
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 태양광 발전의 출력 평활화를 위한 ESS 출력 제어용 전력변환기 개발 - 신재생 에너지원의 수용률이 높은 독립 전력망의 안정적인 운영을 위한 수요 및 기상 분석 시스템, 운영시스템 개발 - 국제표준 (IEC 61829:2015)에 따른 측정 및 분석을 위한 시스템 개발
최종 적용 제품		ㅇ 태양광 출력 변동률 감소를 위한 ESS 제어시스템 개발 ㅇ 독립 전력망 운영에 수요 패턴 반영을 위한 수요 분석 시스템 개발 ㅇ 독립 전력망 운영시스템 및 통신제어보드 개발 및 구현 ㅇ BOS 제품군 별 성능지수, 발전량 등 분석을 위한 원격 모니터링 시스템 및 실증 DB 분석시스템 구축
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-4. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	차세대 송배전 시스템 고효율, 대용량화
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 최근 DC 배전망을 이용한 마이크로그리드가 개발되고 있지만 규정이 없어 각 마이크로그리드간 DC 전압 레벨이 상이하고, 부하의 용량에 따라 전압 레벨에 차등이 발생 - 전압레벨이 다른 DC 배전망간의 연계는 LVDC가 유일한 대안이며, 마이크로그리드 단위에서 스마트그리드 단위의 확장을 위해서는 이에 따른 전력변환기 개발 필요 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - DC용 AMI와 LVDC 전력변환기는 아직 개발이 미비하기 때문에 빠른 선점을 통한 지역육성산업 및 기업역량 강화
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - ESS연계가 가능한 전력변환기 고효율 토폴로지 개발 - 입력전압변동 ±20%에도 운용이 가능한 DC/DC Converter 개발 - ESS와 연계가 가능한 DC/DC Converter 알고리즘 개발 - 수요에 따른 전력거래를 통해 전력절감과 Peak전력 저감을 통해 전기료 인하 달성를 위한 ESS 연계 운영을 위한 플랫폼 설계 - DC 입력전압에 따른 전원부 SMPS 및 전압, 전류 센싱 기술 개발 - 초고속 통신망 이더넷 기반의 유선 네트워크 적용한 DC 배전망간의 ICT기반 통신 시스템 개발 및 신뢰성 확보
최종 적용 제품		ㅇ 저비용, 고효율을 갖는 DC 배전망용 전력변환기 개발 ㅇ DC 배전망간의 수요반응/제어를 위한 운영 플랫폼 개발 ㅇ 저비용, 고신뢰성을 갖는 DC AMI 기술개발 및 ICT 기반 통신 신뢰성 확보
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-5. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	인공지능 기반 빅데이터를 활용한 에너지 시장 스마트화
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 풍력발전의 경우 단지운영 특성상 IoT 분석데이터 활용과 중·장기적 O&M 계획이 제고되어야 하나 대부분의 기존 시스템은 풍력발전기(단지)의 제어 및 SCADA, 주요 파트별 CMS에 대하여 단기적 변수활용의 기술개발 및 적용이 주류인 상황 - 국내 여건상 해외 발전기 공급업체와 터빈계약 시 보증기한 내 O&M 전략을 제시하여 사고를 최소화 할 수 있고 경제성이 보장되는 단지운영을 하여야 하지만 경험 부족으로 인해 구체적이고 실용적인 O&M 전략 전무 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 지역특성과 발전단지용량에 최적화된 LCoE(Levelized Cost of Energy)절감을 통한 풍력발전 산업 활성화
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 적정 보증 가동률, Spare Part, BoP, 업무범위, 발전 Loss를 최소화할 수 있는 O&M 주기(계획정비), 실용적인 비계획 정비 지침을 구축하는 O&M 전략 수립 - 센서, 네트워크, 클라우드, 빅데이터, 서비스에 대한 플랫폼 구축을 위한 풍력발전기(단지) O&M 지원시스템 개발 - HCI(Human-Computer Interaction)에 적합한 지능형 모바일 지원 디바이스 및 통합 O&M 지원시스템 개발
최종 적용 제품		ㅇ IoT 분석데이터에 기반한 풍력발전기(단지) O&M 지원시스템 개발 및 운영전략 수립 - 국제인증기관의 O&M 전락수립에 대한 인증 및 절차 확립 - IEC에 근거한 표준화된 O&M 지원시스템 확보 - 지역특성과 발전단지용량에 최적화된 LCoE(Levelized Cost of Energy)절감을 지원하는 풍력발전단지 O&M 시스템
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-6. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	신재생 전력, 열, 연료의 가격 경쟁력 향상
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 태양광 발전의 효율적인 발전을 위한 태양의 위치변화에 대응하는 일출에서 일몰까지 태양과 일직선 유지 회전 자동제어 기술 필요 - 수상 태양광 발전을 위한 계류, 고정 설비 개발 및 염수에 강한 장치 재료 개발 필요 - 신재생에너지의 발전단가 저감 및 시스템 기술 향상 기술 필요 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 독립형 발전 시스템 가능한 구조적 설계/ 제작에 대한 태양광 산업 관련 중소기업 매출 증대 및 강소 중견기업 육성 기대
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 육상/수상 고정식 대비 사업성 사업성과 발전량 증가 - 태양의 위치변화 감시 및 제어장치 기능개발: - 기둥부를 갖고 있는 회전식 계류장치 개발 - 염수에 강한 회로 및 함체 재료 개발 및 시스템 구축
최종 적용 제품		ㅇ 저비용,다발전의 회전식 수상태양광 발전소 계류 및 회전장치 개발 ㅇ 태양의 위치변화에 대응하는 자동제어 및 원격감시장치 개발 ㅇ 독립형 발전 시스템 가능한 구조적 설계/ 제작
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-7. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	저탄소, 고효율 청정발전 시스템
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 기존의 소수력 발전 시스템은 수차와 발전기가 분리되어 설치 및 유지 관리가 어렵고, 경제적 부담이 큼 - 전남 서해안 등 도서지역에 소형 발전장치(수력, 조력 등) 개발로 도서 거주 주민의 편의 증대 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 도서지역의 현장에서 실증시험을 통하여 상용화 기술을 확보로 지역경제 활성화에 기여
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 동력전달 손실을 줄일 수 있는 동력전달기술 및 에너지 변화/흡수장 기술 개발 - 내·부식성이 강하고 친환경적인 해양구조물 설치 및 시공기술 - 발전 전력 저장장치와 인버터 및 전력제어 장치의 최적화 - 모니터링 및 제어 기술, 일체형 기어박스 상하 이동장치 기술 - 조류방향 변화에 따른 방향 전환 자세제어기술 및 동력전달 기술 개발 - 육상 양식장의 배출수를 이용한 수차 발전기 일체형 소수력 발전시스템을 개발
최종 적용 제품		ㅇ 조류발전의 국내시장 개척 및 수출산업화를 위하여 핵심원천기술인 조류발전 시스템 기술 및 동력전달, 자세 능동제어 등을 포함한 수중장치설계기술 등을 개발 ㅇ 수차와 발전기가 배출관(Draft tube)이 일체형으로 이루어진 상 양식장의 배출수를 이용한 수차 발전기 및 소수력 발전시스템을 개발
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-8. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	마이크로 에너지그리드 수출 사업화
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 에너지 자립섬이 구축되고 있지만 발전원의 주파수를 기존 상용주파수와 같은 60Hz를 사용함으로서 설비 부피와 가격이 상승되고, 결과적으로 낮은 전력을 고수하고 있는 실정 - 60Hz에서 120Hz로 상승시 수동소자의 부피는 1/2로 감소하면서 동일 전력을 출력할 수 있다는 장점을 지니기 때문에 이에 대응되는 부품업과 발전기 및 전력변환기 사업의 신시장 창출이 가능 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 개발 도상국의 수출로 인해 지역취업율 증대가 가능하고 생산자 거리 제한이 줄어들어 수출비용 증대의 효과가 기대
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 손실 및 제어기 성능을 고려한 최적의 Grid 주파수로 설정 · 시스템 무게 및 사이즈 절감 · 자계용 전력변환기 정격 2배 증가 - 기존기기의 운전전압을 고려한 최적의 Grid 전압 설정 - 구축비 최적화를 위한 최적의 Grid주파수 및 전압 설정
최종 적용 제품		ㅇ 손실 및 제어기 성능을 고려한 최적의 Grid 주파수 설정 및 운전전압을 고려한 최적의 Grid 전압 설정을 위한 기술 개발 ㅇ 마이크로에너지그리드 핵심요소 연계를 통한 에너지 솔루션 개발 및 실증
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)

4-9. 에너지산업 기술개발 품목지정 과제개요서

사 업 명	지역주력산업육성 기술개발
지역	전남		주력산업		에너지 설비
5대新산업	에너지신산업		연구주제		저탄소에너지시스템
품목명	인공지능과 IoT를 이용한 에너지 기술 고도화
지원 배경 및 목적		ㅇ(제안 품목 개발의 목적 및 필요성) - 에너지 다소비 기기, 에너지 관리 시스템, 자원 개발 등에 인공지능과 IoT를 접목하여 에너지 이용 극대화 필요 - 에너지 IoT 기기들의 대용량 Data들을 수집하고 처리하여 운영상태, 에너지 절감 가능 정도를 파악하여 관리할 수 있는 e-IoT Gateway개발 필요 ㅇ(지역 기업 경쟁력 향상 가능성) - 에너지 정보수집, 분석, 효율관리를 통한 에너지 컨설팅 서비스 사업과 산부하 분산 및 절감을 통한 에너지 거래 서비스를 통한 이윤 창출 사업 등의 다양한 에너지신산업 가능 - 수요관리 중심의 에너지 정책과 분산형 발전시스템을 구축 추진 및 에너지 효율향상 정책을 추진하는 정부 정책에 일조
개발 방향		ㅇ(기존 제품 및 기술과의 차별성) - 한전 SPIN(Smart Power IoT Network) 에너지 전력분야 사물인터넷 정보모델링 및 연동 규약에 준하여 개발 - oneM2M 기반 통합 Gateway로 CoAP, LWM2M 등의 IoT 규약과 호환 - 대량 데이터 수집/전송이 가능한 oneM2M & Non-oneM2M 연동 가능토록 설계 및 개발 - 전력 특화 프로토콜 IEC61850 지원 및 IoT 표준(oneM2M, OIC, ALLJoyn 등) 연동 가능토록 개발
최종 적용 제품		ㅇ 한전 IoT표준을 지향하는 e-IoT 통합 Gateway 개발 - 다양한 에너지 IoT DaTa 연계를 위해 RS-485, RS-232, Zigbee, Wi-Fi, Ethernet 및 Bluetooth 지원 기능 - IoT Platform(oneM2M, OIC, TALLJoyn 등)과 Protocol 연동 기술(ZigBee, IEEE 802.15.4, ZWave, Bluetooth, Wi-Fi 등)을 각각의 IoT Library Module로 구성 - e-IoT Gateway로 송신된 데이터는 실시간으로 통합 모니터링 시스템 및 분석 시스템으로 전송
지원기간		2년		지원예산 (국비)		연 3억원 이내 (총 국비 6억원 이내)