건축설계공모 질의회신서

□ 설계공모명 : 광양 공공실버주택 건립사업 건축설계공모

연번	서면질의사항			회 신 내 용	비고
	업체명	대표자	질 의 내 용
1	㈜디자인그룹금성건축사 사무소	오종열	◌ 부지 지형도 및 경계도, 국토교통부 공공실버주택 설명자료 제공 문의	◌ 지형도 및 지적도(CAD파일), 국토교통부 설명자료 일괄 제공 예정(광양시 홈페이지 및 응모자에 한하여 이메일 개별 통보)
2	㈜플랜에이 건축사사무소 ㈜연희건축사사무소	심성보 이배원 신재관	◌ 에너지 효율화 등 기타계획에 장애물 없는 생활환경(BF) 인증등급을 몇등급으로 해야 하는지?	◌ 장애물 없는 생활환경(BF) 인증은 일반등급 이상이어야 함
			◌ 사업개요에 주차면수가 100대로 되어 있는데 최대 주차면수를 몇 대까지 해야 하는지?	◌ 주차장은 지하층(1~2층)으로 우선 계획하고 지상층은 장애인주차장과 일반주차장을 적정비율 배치하여 사업비 증대가 없는 범위 내에서 가급적 많이 확보할 수 있도록 함 (주차수요가 100대 정도 예상되나 지상층 주민휴게시설이나 조경공간 등을 고려하여 설계자의 판단하에 축소・조정 가능)
3	㈜건축사사무소 휴먼플랜	양병범	◌ 제출도서 일반사항 “제출도서의 표현은 대부분은 흑색계통의 무채색으로 표현하고 중요사항은 색을 이용하여 표현할 수 있음”내용에 의거 설계도면 및 설계설명서 중 흑백으로 작성하도록 명시된 페이지에 중요사항(삽도, 이미지, 모형사진 등)은 색을 이용한 표현 가능여부	◌ 공모지침서 제출도서(설계도면 및 설계설명서) 작성지침에 명기된 부분에 한하여 컬러표현 가능하며 설계안에 대한 개념이미지 및 텍스트 등, 스터디모델 모형사진, 3차원 이미지(삽도포함)도 컬러표현 가능함
			◌ 제출도서 설계도면 내용구성 중 비고란에 명시된 각 도면별 축척은 반드시 준수하여야 하는지?	◌ 설계도면은 A3(가로 420mm×세로 297mm) 규격으로 하며 배치도, 층별평면도, 단위세대, 입면도, 단면도 작성시 제시된 축척 준수 바람
			◌ 건축계획-배치계획의 주안점에서“주차대수는 법령상 설치대수의 1.3~1.5배 정도 고려”에 의거 주차대수 산출시 약 50대 정도이나, 설계공모 개요에는 100대(±5%) 확보하도록 명시되어 내용이 상이하며, 예정공사비와 옥외생활환경개선 등을 고려하여 계획주차대수 축소 가능 여부 검토바람	◌ 주차장은 지하층(1~2층)으로 우선 계획하고 지상층은 장애인주차장과 일반주차장을 적정비율 배치하여 사업비 증대가 없는 범위 내에서 가급적 많이 확보할 수 있도록 함 (주차수요가 100대 정도 예상되나 지상층 주민휴게시설이나 조경공간 등을 고려하여 설계자의 판단하에 축소・조정 가능)