2017년 제4회 경관위원회 심의 결과 보고

	광 양 시 (도 시 과)

2017년 제4회 경관위원회 심의 결과 보고

경관법 시행령 제26조제5항 및 광양시 경관 조례 제20조에 의거 「2017년 제4회 광양시 경관위원회」회의 심의결과 및 참석위원 명단 공개함.

심의 개요

심의일정

□ 사전검토 : 2017. 5. 16. ∼ 5. 22.(서면)

□ 본 심 의 : 2017. 6. 7.(수) 14:00 ~ 17:00

- 현장확인 : 14:00 ~ 16:00(광양읍, 진상면 일원)

- 심    의 : 16:00 ~ 17:00(시청 2층, 상황실)

심의위원 : 경관위원회 위원 23명(회의구성 : 경관위원회 위원 15명)

참석위원 : 회의구성 위원중 12명

심의안건 : 진상면 태양광발전시설 조성사업 외 1건

참석 위원

구 분	분 야	소속 및 직위	성 명
당연직	행정	광양시 부시장	문 동 식
	행정	광양시 안전도시국장	이 형 철
공무원 위촉직	행정	광양시 건축과장	노 상 철
	행 정	광양시 택지조성과장	신 흥 식
	행 정	광양시 공원녹지사업소장	정 현 주
위촉직	행 정	광양시 시의회 의원	서 경 식
	건축	전남대학교 건축디자인학과 교수	정 금 호
	건축	광양보건대학교 친환경건축과 교수	설 광 욱
	도시계획	한려대학교 건설방재공학과 교수	황 의 진
	토목	한려대학교 건설방재공학과 교수	류 지 협
	디자인	한려대학교 실내건축디자인 교수	이 양 병
	미술	조선대학교 만화애니매이션학과 교수	김 일 태

심의 결과

안건명(신청인)	심의의견	심의결과
진상면 태양광발전시설 조성사업 [강*순 외 11인]	· 사업대상지는 상당히 급경사지에 위치하고 있어 표토제거 및 절성토로 인하여 집중호우 등 산사태 발생우려가 있으므로 재해에 대한 철저한 대책방안 강구 필요 (ex : 계단식으로 부지 조성 방안 등) · 주변 유역면적이 넓기 때문에 우수계획에서 서측 계곡부는 파형강관이 아닌 석축 배수로 등으로 변경하여 사업계획 반영 · 차폐교목의 수고가 성장함에 따른 태양광시설판에 그늘 발생 등 관리적 측면을 고려하여 차폐수와 태양광시설판의 적정 간격을 검토하여 반영 · 경사도 분석은 현장확인 시 불일치하므로 재검토 요망	재검토 의결
광양읍 구산리 다세대주텍 신축공사(재심의) [이*민]	· 1층 조경식재 공간에도 소규모 편의공간(나무벤치 및 돌의자 등) 계획 반영 검토 · 입면색상은 밝은 회색톤(화강석)으로 변경하고 보조색인 YR 계열은 엘로우쪽으로 채도를 낮춰서 색상변경 검토 요망 · 입주민들의 편의를 위하여 세대별로 세탁실과 건조실 설계 반영 검토 · 입면 경관에 저해되지 않도록 사전에 에어컨 실외기 위치를 설계 반영 검토 · 원활한 차량의 진출입 확인을 위하여 소형주차장 출입부에 위치하는 출입문의 방향 및 형태를 재검토하고 담장 설치여부 및 너비 제시요망	조건부 의결