■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2021. 7. 5.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양대광교회
대지현황	대지위치: 광양시 중동
	지번 :1605-4		관련지번
	대지면적: 835.9㎡		용도지역(지구, 구역): 제2종일반주거지역
건축물현황	건축면적: 399.2㎡		건폐율: 47.76%			층수 지하 : -/ 지상 : 6층
	주용도: 교육연구시설		구조: 철근콘크리트			건축물 동수: 1 동
	최고높이: 26.2 m		용적률: 189.85%			연면적 합계: 1,586.96 ㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획 )분야	□ 건축물의 화재안전 성능보강 방법등에 관한 기준에 따라 시공 철저 □ 간이스프링클러 설비 및 수신기 설치시 소방서에 소방시설 착공신고 득할 것 □ 철거시 안전산고 방지를 위해 이용자 접근금지 및 시공자 안전수칙 철저로 안전시공에 만전을 기할 것. □ 계단실문: 갑종방화문 미설치시 교체하여 보강 검토 반영

심의결과	[ ○ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 7. 5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]