■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2021. 10. 8.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [] 기타
발 주 처	성명(법인명) ㈜신라철강
대지현황	대지위치: 광양시 태인동
	지번 :1808번지		관련지번
	대지면적:24,135㎡		용도지역(지구, 구역):도시지역/준공업지역
건축물현황	건축면적:9,222㎡		건폐율: -			층수 지상2층
	주용도: -		구조:철근콘크리트구조			건축물 동수: 4동
	최고높이:20m 이하		용적률:-%			연면적 합계: 9,103㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	구조 분야	◦기초구조도에서 테두리쪽 파일기초의 묻힘깊이를 확인하여 기초 단면의 시공성을 보완 요망. ◦파일기초 인장정착길이를 확인하여 표시 요망 ◦말뚝설계축력은 1000KN/ea으로 계획함. 말뚝 지지층을 확인하고 지반에서 작용하는 축력을 계산 바람. ◦말뚝 두부 철근 상세도 첨부바람. ◦주요 구조부재에 대한 검토는 적절하게 검토된 것으로 평가됨 ◦보조부재에 고정되는 판넬에 대해 고정철물 및 피스 등을 지붕, 벽체 등 위치별 상세 및 개념의 표기가 필요함.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[ ] 원안 의결 [ ○ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 10.28. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]