■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 1. 5.
건축종별	[○] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(회계과장)
대지현황	대지위치: 광양시 옥곡면 신금리 1375-3번지 일원
	지번 :		관련지번
	대지면적:7,969		용도지역(지구, 구역):근린상업지역, 준주거지역
건축물현황	건축면적:825㎡		건폐율:10.35%			층수 지상 :2층
	주용도: -		구조:철근콘크리트구조			건축물 동수: -
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 1,500㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 계획,구조 등)분야	◦ 법정주차대수 이상을 확보하는 것은 적정하나, 계획주차대수인 50대 산정에 대한 주차 수요 근거자료 제시 필요. ◦ 주자창 계획과 관련하여 옥외공간에 대한 공공성 확보를 위한 광장, 외부공간 및 외부동선 계획을 수립필요(옥곡보건지소, 건강문화센터의 연계성 고려) ◦ 심의 및 인증기간을 과업기간에서 제외 바람. ◦ 현황측량, 지반조사 비용은 별도항목으로 용역비 계상. ◦ 사용승인시 필요한 건축물 관리계획서 작성비용 예산책정 바람. ◦ 과업지시서(설명서) 제5장 설계도서 납품목록 3.항목중 실시설계 납품목록중 표준시방서는 공사시방서로 표기하시기 바람. ◦ p2 & p16 도서제출 : 심사용 설계도판 2매와 p17 심사용설계도판(가,나,다)3매로 수량이 상이하므로 검토 필요. ◦ 지침서 4p 공모안 작성(공모안의 구성 18p→10p로 조정하여도 설계의도가 충분히 전달될 것으로 보임. ◦ 과업지시서 3p(연면적 15,000㎡→1,500 오기 수정) ◦ 예정공사비 3,930,000천원→4,600,000천원 조정검토(예산이 안된다면 면적조정 검토)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[○] 원안 의결 [] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]