■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
• [ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	광양시			심의일자	2022. 11. 22.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 기타
발 주 처	성명(법인명) 광양시장(건축과장)
대지현황	대지위치: 전라남도 광양시 금호동 864번지
	지번 :		관련지번
	대지면적:-㎡		용도지역(지구, 구역)
건축물현황	건축(해체)면적: 979.88㎡		건폐율:			층수 지상 : 지하1층/지상2층
	주용도:공장		구조:철골조			건축물 동수: 1동
	최고높이:-		용적률:			연면적 합계: 1,787.73㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	( 구조·시공)분야	◦ 해체공사계획서는 건축물 관리법에 의거, 소정의 자격자(건축사, 기술사 등)가 작성하고 검토한 후 서명할 것. ◦ 예정공정표의 일정이 이미 지난 날짜임.(확인 후 재조정 바람) ◦ 현장 내 소화기 배치 위치 도면화 요망. ◦ 장비이동경로 및 단지 내 보행자 이동 경로 도면화 요망. ◦ 압쇄기 작업 위치별 구조안전성 검토 필요함.
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]

심의결과	[] 원안 의결 [○] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의 1.5. 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]