■ 소음ㆍ진동관리법 시행규칙 [별표 8] <개정 2019. 12. 31.>
생활소음ㆍ진동의 규제기준(제20조제3항 관련)
1. 생활소음 규제기준 [단위 : dB(A)]
대상 지역	시간대별 소음원		아침, 저녁 (05:00～07:00, 18:00～22:00)	주간 (07:00～18:00)	야간 (22:00～05:00)
가. 주거지역, 녹지지역, 관리지역 중 취락지구 ㆍ주거개발진흥지구 및 관광ㆍ휴양개발진흥지구, 자연환경보전지역, 그 밖의 지역에 있는 학교ㆍ종합병원ㆍ공공도서관	확성기	옥외설치	60이하	65 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	50 이하	55 이하	45 이하
	공장		50 이하	55 이하	45 이하
	사업장	동일 건물	45 이하	50 이하	40 이하
		기타	50 이하	55 이하	45 이하
	공사장		60 이하	65 이하	50 이하
나. 그 밖의 지역	확성기	옥외설치	65 이하	70 이하	60 이하
		옥내에서 옥외로 소음이 나오는 경우	60 이하	65 이하	55 이하
	공장		60 이하	65 이하	55 이하
	사업장	동일 건물	50 이하	55 이하	45 이하
		기타	60 이하	65 이하	55 이하
	공사장		65 이하	70 이하	50 이하

[참고] 데시벨의 정도 사례

40~60dB	사람의 일반적인 대화 소리	50~60dB	세탁기를 돌릴 때
50~70dB	에어컨 실외기 소음	60~70dB	세탁기를 탈수할 때, 전화벨소리
80~90dB	진동청소기 소음	100dB	지하철이 다닐 때의 소음, 콘크리트 벽이나 바닥에 망치질을 하는 소리
110dB	자동차 경적 소리	120dB	귀에 통증을 느끼기 시작, 클럽에서 듣는 시끄러운 음악소리, 소음기를 착용한 권총의 발사음
140dB	야구장이나 축구장에서 쓰는 대형 불꽃놀이의 소음	150dB	일반적인 권총의 사격음